Допоміжна напруга
Регулює допоміжну напругу провідного графічного адаптера. Залежно від моделі графічного адаптера і типу мікросхеми регулятора напруги, напруги можуть бути представлені або в явному вигляді, або у ролі змінної щодо базового напруги. Знакові величини представляють зміщення, в той час як беззнакові - явні абсолютні значення напруг.

Підказки:
 - Допоміжна напруга незалежно живить додаткові компоненти графічного адаптера: шину пам'яті на відкритих AMD, і шину PCIE спільно з тактовим генератором на відкритих NVIDIA. У загальному значенні, це додаткові напруги, що дозволяють трохи збільшити розгінний потенціал графічного адаптера.
 - Функція управління напругою заблокована за замовчуванням з міркувань безпеки. Якщо Ви усвідомлюєте і берете на себе ризик управління напругою, Ви можете розблокувати цю функцію в розширених налаштуваннях програми.
- Коли в розділі <Основні> в додаткових властивостях програми увімкнено режим синхронізації налаштувань графічних адаптерів, будь-які зміни в настройках провідного графічного адаптера також застосовуються до всіх схожих графічних адаптерів в системі.
 - Функція управління напругою доступна на обмеженому наборі моделей графічних адаптерів, оснащених програмованими мікросхемами регуляторів напруги. Будь-ласка, зверніться до документації, щоб отримати повний список моделей графічних адаптерів, що підтримують дану функцію.
- Коли цей повзунок знаходиться у фокусі, можна використовувати клавіші управління курсором для підлаштування напруги.
 - Можна клікнути по сусідньому полю введення, щоб ввести потрібне значення напруги з клавіатури.
 - Підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> в додаткових властивостях програми.