Форсувати постійну напругу
Деякі моделі регуляторів напруги (наприклад, Volterra VT1165 і STMicroelectornics L6788A) підтримують можливість програмування незалежної напруги для різних станів енергоспоживання (наприклад, для 2D і 3D режимів). 
За замовчуванням, %PRODUCTNAME% регулює напругу тільки для стану енергоспоживання з максимальною продуктивністю (тобто 3D режиму), залишаючи технологію енергозбереження активною. Проте, увімкнувши цю опцію, можна змусити %PRODUCTNAME% регулювати напругу для усіх станів енергоспоживання одночасно, таким чином ефективно відключаючи апаратну функцію динамічного керування напругою. Це може підвищити стабільність на деяких системах.

Підказки:
- Для відновлення роботи технологій енергозбереження після вимикання цієї опції потрібне перезавантаження системи.
- %PRODUCTNAME% розроблений для керування напругою 3D режиму на графічних адаптерах еталонного дизайну з 100% оригінальним VGA BIOS або на адаптерах MSI власного дизайну. 
Деякі не еталонні адаптери можуть мати модифіковану схему керування напругою або модифіковану таблицю напруги в VGA BIOS, тому %PRODUCTNAME% може керувати напругою невірного режиму енергоспоживання (наприклад, 2D режиму) на таких нестандартних графічних адаптерах. Можна вимкнути цю опцію для коректного керування на таких адаптерах.
- Спливаючі підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> у додаткових властивостях програми.