Редактор кривої управління швидкістю кулера
Дозволяє редагувати криву швидкості кулера для визначеного користувачем програмного авторежиму керування швидкістю кулера.

Підказки:
- Можна клікнути на кривій лівою кнопкою мишки для додавання нових вузлових відміток. Можна створити до 8 вузлових відміток.
- Можна клікнути лівою кнопкою мишки на існуючих вузлових відмітках для їх вибору і переміщати їх мишкою для редагування кривої. Позицію вибраної вузлової відмітки можна також плавно підлаштовувати за допомогою клавіатури кнопками управління курсором.
- Можна натиснути клавішу <Del> для видалення вибраної вузлової відмітки.
- Можна натиснути комбінацію клавіш <Ctrl> + <D> для скидання кривої в початковий стан.
- Можна двічі клікнути лівою кнопкою мишки по області редагування для перемикання між лінійним і ступінчастим режимами задавання кривої. Можна використовувати ступінчастий режим для зниження завантаження центрального процесора, викликаного частим перепрограмовуванням швидкості кулера, завдяки зниженню частоти зміни швидкості кулера.
- Спливаючі підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> у додаткових властивостях програми.