Napięcie rdzenia
Wyswietla aktualne glówne napiecie rdzenia GPU. W zaleznosci od modelu karty graficznej napiecie moze byc reprezentowane albo w sposób ekscytacji lub jako przesuniecie dodane do napiecia bazowego. Podpisane wartosci reprezentuja przesuniecie, podczas gdy niepodpisane wartosci reprezentuja napiecie bezwzgledne.

Wskazówki:
- Kontrola napiecia jest domyslnie zablokowana ze wzgledów bezpieczenstwa. Jesli rozumiesz i akceptujesz ryzyko zwiazane z uzywaniem kontroli napiecia, mozesz odblokowac go w zaawansowanych wlasciwosciach aplikacji.
- Gdy tryb synchronizacji ustawien GPU jest wlaczony w <General>tab w zaawansowanych wlasciwosciach, wszelkie zmiany zastosowane do glównego GPU sa równiez stosowane do wszystkich podobnych procesorów graficznych zainstalowanych w systemie.
- Regulacja napiecia jest dostepna w ograniczonym zestawie modeli kart graficznych wyposazonych w programowalny modul regulacji napiecia. Zapoznaj sie z dokumentacja, aby uzyskac pelna liste modeli kart graficznych obslugujacych regulacje napiecia.
- Mozesz kliknac to pole, aby bezposrednio wpisac zadane napiecie.
- Możesz wyłączyć wskazówki interfejsu użytkownika w ustawieniach na zakładce <Interfejs użytkownika>.
