Temperatur Hysterese
Zeigt und passt die Temperatur Hysterese für den benutzerdefinierten automatischen Lüftersteuerungsmodus an.

- Hysterese kann verwendet werden, um unerwünschte Schwankungen der Lüfter zu reduzieren, um die Kühlungseffizents zu erhöhen.
- Wenn  Nicht-Null  in der Hysterese  eingegeben ist, stellt der automatische Lüftersteuerungsmodus, den folgenden Algorithmus ein:
Der letzteTemperaturwert, der die Lüftergeschwindigkeit verändert hat, ist gesperrt.
Wenn die Temperatur fällt, wird die Lüftergeschwindigkeit nicht verändert, wenn die Differenz zwischen dem gesperrten und dem aktuellen Wert kleiner als der Wert ist welche in der Hysterese eingestellt wird.

Hinweis:
- Sie können die Einblendungen der Tipps und Hinweise in den erweiterten Eigenschaften unter [Benutzeroberfläche] deaktivieren.


