Tensão Auxiliar 2
Ajusta a tensão auxiliar 2 da GPU principal. Dependendo do modelo da placa de vídeo, a tensão pode ser representada como um valor absoluto ou como uma variação da tensão base. Valores assinalados com um + representam as variações originais de tensão enquanto os valores não assinalados representam o valor absoluto.

Sugestões:
- A tensão auxiliar 2 auxlia a tensão 1.8V GDDR5X em algumas placas de vídeo da MSI.
- Por razões de segurança, o controle de tensão está bloqueado por padrão. Se você compreende e aceita os riscos de sua utilização, pode desbloqueá-lo nas propriedades gerais.
- Quando o modo de sincronização entre GPUs semelhantes estiver habilitado em <Geral>, as alterações nas configurações da placa de vídeo principal serão aplicadas às outras placas similares instaladas no sistema.
- O controle de tensão está disponível em um númmero limitado de modelos de placas de vídeo que são equipadas com módulo de regulação de tensão programável. Consulte os modelos que suportam a regulação de tensão.
- Você pode clicar na caixa de texto ao lado e inserir o valor desejado diretamente.
- Você pode desativar sugestões em <Interface> na aba das propriedades.