Форсировать постоянное напряжение
Некоторые модели регуляторов напряжения (например, Volterra VT1165 и STMicroelectornics L6788A) поддерживают возможность программирования независимых напряжений для разных состояний энергопотребления (например, для 2D и 3D режимов). 
По-умолчанию, %PRODUCTNAME% регулирует напряжение только для состояния энергопотребления с максимальной производительностью (т.е. 3D режима), оставляя технологию энергосбережения активной. Тем не менее, включив данную опцию, можно заставить %PRODUCTNAME% регулировать напряжение для всех состояний энергопотребления одновременно, таким образом эффективно отключая аппаратную функцию динамического управления напряжением. Это может повысить стабильность на некоторых системах.

Подсказки:
- Для восстановления работы технологий энергосбережения после отключения данной опции необходима перезагрузка системы.
- %PRODUCTNAME% разработан для управления напряжением 3D режима на видеокартах эталонного дизайна с 100% оригинальным VGA BIOS либо на видеокартах собственного дизайна MSI. 
Некоторые неэталонные карты могут иметь модифицированную схему управления напряжением либо модифицированную таблицу напряжений в VGA BIOS, поэтому %PRODUCTNAME% может управлять напряжением неверного режима энергопотребления (например, 2D режима) на таких нестандартных картах. Можно включить данную опцию для корректного управления напряжением на таких картах.
- Всплывающие подсказки можно отключить в закладке <Интерфейс> в дополнительных свойствах программы.