Temperatuur hysteresis
Toont en past de temperatuur hysteresis aan voor de door gebruiker gedefinieerde automatische ventilator controle mode.
Hysteresis kan gebruikt worden om ongewilde ventilator fluctuaties te verminderen en om de koeling efficentie te verhogen. Wanneer non-zero hysteresis is bepaald zal de automatische ventilator controle mode de volgende algoritme gebruiken:

- Laatste temperatuur waarde dat de ventilator snelheid deed veranderen wordt vergrendeld.
- Wanneer de temperatuur daalt worden geen ventilator snelheids veranderingen toegestaan wanneer het verschil tussen de vergrendelde en de huidige temperatuur waarde kleiner is dan de hystersis waarde.

Hint:
- Je kan de gebruikers interface werktips uitschakelen via de<gebruikers interface> tab in geavanceerde eigenschappen.


