Tensão auxiliar
Exibe a tensão auxiliar atual da GPU principal. Dependendo do modelo da placa de vídeo, a tensão pode ser representada de modo absoluto ou como uma variação da tensão base. Valores com sinal de + representam incrementos de tensões, enquanto os valores não assinalados representam a tensão absoluta.

Sugestões:
- A tensão auxiliar alimenta componentes adicionais da placa de vídeo: barramento de memória de vídeo em placas AMD e barramento PCIe em placas NVIDIA. Em termos gerais, é uma tensão extra que permite o aumento das capacidades gerais de overclock.
- Por razões de segurança, o controle de tensão está bloqueado por padrão. Se você compreende e aceita os riscos de sua utilização, você pode desbloqueá-lo nas propriedades gerais.
- Quando o modo de sincronização entre GPUs semelhantes estiver habilitado em <Geral>, as alterações nas configurações da placa de vídeo principal serão aplicadas às outras placas similares instaladas no sistema.
- O controle de tensão está disponível em um númmero limitado de modelos de placas de vídeo que são equipadas com módulo de regulação de tensão programável. Consulte a lista dos modelos que suportam a regulação de tensão.
- Você pode clicar na caixa de texto e inserir o valor desejado diretamente.
- Você pode desativar sugestões em <Interface> na aba das propriedades.