連動
コアクロックとシェーダークロックの調整を連動または独立にできます。

ヒント:
- シェーダークロックの独立調整は、NVIDIA GeForce 8、9、および 200 シリーズのグラフィックスカードのみで利用できます。GeForce 400 シリーズのグラフィックスカードでは、シェーダークロックとコアクロックは配線により 2倍の割合で連動しています。ATI のグラフィックスカードは、シェーダークロックの独立調整には対応していません。
- コアクロックとシェーダークロックを独立調整する場合、コアに対するシェーダーの最小限のクロック比率はハードウェアにより制限されますので、ご注意ください。範囲外の比率にクロックアップを行うと、クロックの適用が妨げられる場合があります。
- 詳細プロパティの <ユーザーインターフェイス> タブを使用して、ユーザーインターフェイスのツールチップを無効にできます。
