核心電壓
顯示主核心的電壓，依不同的顯示卡，電壓數值有可能顯示精確絕對值或是相對於基礎電壓的調整值(Offset)，有正負號的數值表示為調整值，而無正負號的數值則為絕對電壓值

提示:
- 因為安全理由，電壓控制預設為鎖定狀態，如果你了解並接受使用電壓調整的風險，你可到進階設定中解鎖此功能。
- 若在進階設定的<一般>頁面下啟動核心同步模式，任何套用到主核心的設定也會一併套用到系統中所有類似核心
- 電壓控制只有具備可程式化電壓模組的特定顯示卡才有支援，請參考附錄文件以了解支援電壓調整的顯示卡的列表
- 你可以點擊編輯區域並直接輸想要的電壓數值
- 你可以從進階設定的<使用介面>中關閉使用介面提示
