温度ヒステリシス
「ユーザー定義ソフトウェアによる自動ファン制御モード」で使用する温度ヒステリシスを表示および調整します。ヒステリシスを使用すると、ファン回転速度の無用な変動を軽減すると同時に、冷却効率を改善することができます。ヒステリシスにゼロ以外の値が定義されている場合、ソフトウェアの自動ファン制御調整層は、以下のアルゴリズムを使用します。

- ファンの回転速度を変える原因となった直近の温度値をラッチします。
- 温度が低下している場合は、ラッチされた温度値と現在の温度値の差がヒステリシス値未満である限り、ファンの回転速度の変更は許可されません。

ヒント:
- 詳細プロパティの <ユーザーインターフェイス> タブを使用して、ユーザーインターフェイスのツールチップを無効にできます。

