고정 전압 설정 (Force constant voltage)
Voltera VT1165나 STMicroelectronics L6788A과 같은 몇 종의 전압 레귤레이터는 2D/3D 모드와 같은 각기 다른 전압 상태를 위한 독립적인 전압 프로그래밍을 지원합니다. 기본적으로 %PRODUCTNAME%는 절전 기술을 유지하기 위해 (3D 모드와 같은) 최대 성능 시의 전압 상태만을 조절합니다. 하지만 이 옵션을 통해 모든 전압 상태를 일괄적으로 조절할 수 있습니다. 이것은 동적 전압 전환을 효과적으로 비활성화 할 수 있는 방법이며, 몇몇 시스템의 안정성을 향상시키는데 도움이 될 수 있습니다.

힌트 :
- 이 기능을 끄고 절전 기능을 복원하기 위해서는 리부팅이 필요합니다.
- %PRODUCTNAME%는 레퍼런스 VGA나 MSI VGA에서 3D 전압 조절만 가능합니다. 하지만 다른 전압 조절이나 다른 전압 테이블의 BIOS를 가진 몇몇 비레퍼런스 VGA에서는 2D 전압과 같은 다른 전압이 조절될 수 있습니다. 이러한 경우 이 옵션을 사용하면 제대로된 전압 조절이 가능할 수도 있습니다.