Размер кадра
При захвате видео в высоких разрешениях с полным размером кадра пропускная способность шины PCIE может стать фактором, ограничивающим частоту кадров, вследствие огромных объёмов данных, копируемых от графического процессора к центральному через шину на каждом кадре.
В такой ситуации можно попытаться увеличить производительность путём уменьшения размера кадра. Например, при выборе режима 1/2 кадра вместо полного размера кадра, количество данных, копируемых от графического процессора к центральному снизится в 4 раза. Уменьшение размера кадра также эффективно снижает нагрузку на ЦП и жёсткий диск благодаря снижению объёма компрессируемых и записываемых на жёсткий диск данных.

Подсказки:
- Всплывающие подсказки можно отключить в закладке <Интерфейс> в дополнительных свойствах программы.