Розмір кадру

 При захопленні відео у високій роздільній здатності з повним розміром кадру пропускна здатність шини PCIE може стати чинником, що обмежує частоту кадрів, внаслідок величезних обсягів даних, що копіюються від графічного процесора до центрального через шину на кожному кадрі.
 У такій ситуації можна спробувати збільшити продуктивність шляхом зменшення розміру кадру. Наприклад, при виборі режиму 1/2 кадру замість повного розміру кадру, кількість даних, що копіюються від графічного процесора до центрального знизиться в 4 рази. Зменшення розміру кадру також ефективно знижує навантаження на ЦП і жорсткий диск завдяки зниженню обсягу стиснених і записуваних на жорсткий диск даних.

Підказки:
 - Підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> в додаткових властивостях програми.