Histereza temperatury
Wyswietla i dostosowuje histereze temperatury w trybie automatycznego sterowania wentylatorem zdefiniowanym przez uzytkownika. Histereza moze byc stosowana w celu zmniejszenia niepozadanych wahan predkosci wentylatora, a takze poprawy wydajnosci chlodzenia. Po zdefiniowaniu wartosci histerezy niezerowej, automatyczna warstwa regulacji wentylatora uzywa nastepujacego algorytmu:

- Ostatnia wartosc temperatury powodujaca zmiane predkosci wentylatora jest zatrzasniety.
- Gdy temperatura spada, nie wolno zmieniac predkosci wentylatora, podczas gdy róznica miedzy zatrzasnietymi i aktualnymi wartosciami temperatury jest mniejsza niz wartosc histerezy.

Wskazówki:
- Możesz wyłączyć wskazówki interfejsu użytkownika w ustawieniach na zakładce <Interfejs użytkownika>.
