ビデオフォーマット
ビデオキャプチャのフォーマットを選択できます。設定により、以下のフォーマットのいずれかを選択できます。

- 非圧縮：ビデオは、どの形式でも圧縮されずに RAW フォーマットでエンコードされます。このフォーマットでエンコードされたビデオを再生するのに、サードパーティのコーデックは必要ありません。高解像度ビデオを非圧縮フォーマットでコマ落ちを起こさずにエンコードするには、通常より速いディスク入出力サブシステムが必要になりますので注意してください。例えば、解像度 1680x1050 の非圧縮ビデオを 30 フレーム/秒でエンコードするには、150MB/s (1680*1050*3*30) のデータ転送速度を持つディスク入出力サブシステムが必要です。 
- RTV1 圧縮：ビデオは RivaTuner ビデオフォーマット V1 でエンコードされます。このフォーマットでエンコードされたビデオを再生するには、RivaTunerビデオコーデックのインストールが必要です。RivaTunerビデオフォーマット V1 は、DXT1 圧縮アルゴリズムに基づく、固定6x 圧縮率の、損失のある圧縮形式です。RTV1 エンコーダーは、多大な CPU 時間を消費せずに高解像度ビデオを高フレームレートでエンコードできるため、シングルコアまたは低速デュアルコアのCPUを使用するシステムでは、このフォーマットが推奨されます。
- MJPG 圧縮：ビデオは MJPG 固有フォーマットでエンコードされます。このフォーマットでエンコードされたビデオを再生するのにサードパーティのコーデックは必要ありません。さまざまなプラットフォームや、ハードウェアタイプのメディアプレーヤーでも、再生可能なはずです。 
MJPG 圧縮形式は最良の圧縮率を提供しますが、高解像度ビデオをコマ落ちを起こさずにエンコードするには、やや高速なマルチコア CPU が必要です。また、この形式の場合、画質と圧縮率のバランスの調整ができますので、覚えておいてください。

ヒント:
- 詳細プロパティの <ユーザーインターフェイス> タブを使用して、ユーザーインターフェイスのツールチップを無効にできます。

