Розширити межі для офіційного режиму розгону 
За замовчуванням межі розгону в AMD Catalyst Control Center і у всіх утилітах, що використовують офіційні механізми розгону AMD, досить низькі і визначаються AMD VGA BIOS. 
Ця опція може допомогти розширити межі без необхідності їх зміни в VGA BIOS. Будь-ласка, врахуйте, що межі розширюються тільки для графічних адаптерів які виводять забраження на дисплей.
Пам'ятайте, що межі необхідно повторно розширювати після встановлення нового драйвера графічного адаптера.

УВАГА! Використовуйте цю опцію на свій страх і ризик! Ні MSI ні AMD не нададуть Вам ніякої підтримки щодо її використання, включаючи відповіді на питання в форумах технічної підтримки.


Підказки:
- Ця опція активна тільки якщо в системі присутній хоча б один підтримуваний графічний адаптер AMD. 
- Після зміни стану даної опції для застосування змін потрібно перезавантаження системи.
- Спливаючі підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> у додаткових властивостях програми.

