Tensione ausiliaria
Visualizza l'attuale voltaggio della GPU principale ausiliaria. A seconda del modello di scheda grafica la tensione può essere rappresentata sia esplicitamente o come uno slittamento aggiunto alla base di tensione. I valori firmati rappresentano i valori di slittamento, mentre quelli non firmati rappresentano la tensione assoluta.

Consigli:
- La tensione ausiliaria alimenta autonomamente ulteriori componenti della scheda grafica: il bus di memoria della GPU su schede grafiche AMD e il bus PCIe con cristallo su schede grafiche NVIDIA. In termini generali si tratta di una tensione supplementare, che permette un po di capacità in più di overclock della scheda grafica .
- Il controllo di tensione è bloccato di default per ragioni di sicurezza. Se comprendete e accettate i rischi connessi all'uso del controllo della tensione lo si può sbloccare nelle proprietà avanzate applicazione.
- Quando l'impostazione della modalità di sincronizzazione GPU è attivata nella scheda <Generale> in proprietà avanzate, qualsiasi modifica applicata alla GPU principale sarà applicata anche a tutte le GPU simili installate nel sistema.
- Il controllo della tensione è disponibile su un numero limitato di modelli di schede grafiche dotate di modulo di regolazione della tensione programmabile. Si prega di fare riferimento alla documentazione per ottenere l'elenco completo dei modelli di schede grafiche che supportano le regolazioni di tensione.
- È possibile fare clic sul campo adiacente per modificare direttamente il tipo di tensione desiderata
- È possibile disattivare i suggerimenti di interfaccia utente tramite la scheda <Interfaccia utente> in proprietà avanzate.

