Temperatura di isteresi
Consente di visualizzare e regolare la temperatura per isteresi in modalità del software di controllo automatico del ventilatore definita dall'utente. L'isteresi può essere utilizzata per ridurre le fluttuazioni di velocità della ventola, oltre a migliorare l'efficienza del raffreddamento. Quando il valore non-zero di isteresi è definito, il software di controllo automatico del livello di regolazione della ventola utilizza il seguente algoritmo:

- L'ultimo valore della temperatura che causa il cambio della velocità della ventola viene agganciato.
- Quando la temperatura è in diminuzione non sono ammessi cambi di velocità, mentre la differenza tra i valori di temperatura bloccata e la corrente è inferiore al valore di isteresi.

Consigli:
- È possibile disattivare i suggerimenti di interfaccia utente tramite la scheda <Interfaccia utente> in proprietà avanzate.


