強制定電圧
一部の電圧調整器 (例: Voltera VT1165シリーズや、STMicroelectronics L6788A シリーズ) は、さまざまな電圧状態 (例: 2D モードや 3D モード) に応じて電圧を独自にプログラムできるようになっています。 
デフォルトで、%PRODUCTNAME% は最大パフォーマンスの電圧状態のみ (すなわち 3D モード) にあわせて電圧調整を行い、ハードウェアの省電力技術が常にアクティブに保たれるようにします。しかしながら、あらゆる電圧状態に対し、%PRODUCTNAME% を使用して電圧を強制的に一度に調整したい場合があります。このような場合、このオプションを有効にすることで動的な電圧切り替えを効率的に無効にできます。この方法は、一部のシステムで安定性の向上に役立つ場合があります。

ヒント:
- このオプションを無効にした後で省電力状態に戻すには、再起動が必要です。
- %PRODUCTNAME% は、100% オリジナルの VGA BIOS またはカスタム設計の MSI グラフィックスカードを搭載した、リファレンス設計に沿ったグラフィックスカードに対してのみ、3D 電圧制御を行うよう設計されています。一部、リファレンス設計に沿っていないグラフィックスカードには、変更された電圧制御回路または変更された電圧テーブルが VGA BIOS に使用されている場合があります。このような非標準のグラフィックスカードで使用した場合、%PRODUCTNAME% は誤った電圧状態 (例: 2D モード) に対して電圧調整を行う場合があります。このオプションを使用すると、このようなカードの電圧を適切に制御することができます。
- 詳細プロパティの <ユーザーインターフェイス> タブを使用して、ユーザーインターフェイスのツールチップを無効にできます。
