Benutzerdefinierter Lüftermodus
In diesem Modus wird die Lüfterdrehzahl durch die Software gesteuert, die der Benutzer in einer Kurve temperaturgesteuert definiert.

Hinweis:
- Der benutzerdefinierte Lüftersteuerungsmodus kann aktiviert werden, wenn Sie auf  einen Haken bei der Option [ Aktivieren der benutzerdefinierten Lüfterkontrolle] setzen.

- Sie können die Einblendungen der Tipps und Hinweise in den erweiterten Eigenschaften unter [Benutzeroberfläche] deaktivieren.
