電圧制御のロック解除
電圧制御のロックを解除します (ハードウェアが対応している場合のみ)。電圧制御機能を必要としない場合、あるいは、お客様の経験が豊富でなく、電圧制御のリスクを理解しておられない場合には、電圧制御をロックしてください。

ヒント:
- グラフィックスカードの電圧調整器にアクセスする複数のアプリケーションを同時に実行するのは、危険が伴います。システムでそのようなアプリケーションが実行されていないことが確信できない場合は、このオプションをロックしてください。
- 自動プロファイル管理と電圧制御を組み合わせて使用することは推奨されません。ソフトウェアによる動的電圧変更と、動的クロック変更を組み合わせると副作用を生み、システムの安定性が低下する場合があります。
- 電圧制御は、プログラム可能な電圧調節モジュールが搭載されたグラフィックス・カード・モデルの限定的な組み合わせにおいて利用できます。電圧調節に対応しているグラフィックス・カード・モデルの完全なリストについては、説明書を参照してください。
- このオプションの有効・無効を切り替えた後で変更を適用するには、%PRODUCTNAME% の再起動が必要です。
- 詳細プロパティの <ユーザーインターフェイス> タブを使用して、ユーザーインターフェイスのツールチップを無効にできます。
