Mode de réduction
les flux audio Multi pistes capturés sur des cartes sons multi pistes peuvent être réduite en flux stéréo dans deux modes différents:

- Capture stéréo - les pistes audio frontales gauche et droite sont capturées du flux multi pistes. Ce mode laisse le volume audio original, mais perd lles flux audio central et surround.
- Mix stéréo - les pistes stéréo sont mixées à partir des pistes gauche, droite, centre et surround gauche et droite. Ce mode change le volume original à cause du mixage. 

Astuce:
- Cette option fonctionne seulement quand vous capturez l'audio via les périhériques de lecture WASAPI sous Windows Vista ou OS plus récent. 
- Vous pouvez désactiver les bulles d'interface dans la tabulation <interface d'utilisateur> dans les propriétés avancées.