Подменять нулевую скорость кулера аппаратной кривой
Некоторые графические карты не поддерживают полный диапазон ручной регулировки скорости кулера и ограничивают минимальное и/или максимальное допустимое значение скорости кулера. В этом случае минимальный и максимальный допустимые пределы скорости кулера визуализированы горизонтальным пунктиром в окне редактора. Попытка установить скорость за допустимым пределом приведёт к её обрезанию до минимального/максимального допустимого значения. В этом случае у Вас не получится эмулировать режим остановки кулера с помощью программной кривой, установив скорость кулера в нулевое значение.
Тем не менее, Вы можете включить эту опцию, чтобы подменить зону нулевой скорости кулера на программной кривой на исходную аппаратную кривую. В этом случае получится сохранить работоспособность исходного режима остановки кулера, если он нативно поддерживается исходной аппаратной кривой Вашей видеокарты.

Подсказки:
- Всплывающие подсказки можно отключить в закладке <Интерфейс> в дополнительных свойствах программы.