Bildgröße.
Wenn eine Video-Aufnahme, mit hoher Auflösung, die PCIE-Bus-Bandbreite zu einem Engpass (bottleneck)werden lässt, wird Ihre Bildwiederholfrequenz begrenzt. Dies wird durch die Menge der zu kopierenden Daten zwischen GPU und CPU ausgelöst.
In solchen Fällen können Sie die Performance durch die Reduzierung der Bildgröße versuchen zu verbessern.
Z.B.: Wählen Sie 1 / 2 Bildgröße statt Vollbild, wird der Datenfluss zwischen CPU und GPU um den Faktor 4 schrumpfen. Es hat auch einen Einfluss auf die Leistung der CPU und der Festplatte, da weniger Daten geschrieben/bewegt werden müssen. 

Hinweis:
- Sie können die Einblendungen der Tipps und Hinweise in den erweiterten Eigenschaften unter [Benutzeroberfläche] deaktivieren.
