GPU电压
调整主GPU的电压，依不同的显示卡，电压数值有可能显示精确绝对值或是相对於基础电压的调整值(Offset)，有正负号的数值表示为调整值，而无正负号的数值则为绝对电压值

提示:
- 因为安全理由，电压控制预设为锁定状态，如果你了解并接受使用电压调整的风险，你可到进阶设定中解锁此功能。
- 若在设定的<常规>选项卡下启动GPU同步模式，任何应用到主GPU的设定也会一并应用到系统中所有类似GPU
- 电压控制只有具备可程序化电压模组的特定显示卡才有支持，请参考附录文件以了解支持电压调整的显示卡的列表
- 当使用此拉杆时，你可以用使键盘上的方向键来微调频率
- 你可以点击编辑区域并直接输想要的电压数值
- 你可以在“设定” -> “用户界面”选项卡中取消勾选来关闭用户界面提示
