Использовать режим микропрограммного управления
Программный пользовательский авторежим - полностью программная технология. Это означает, что ПО должно быть запущено в фоновом режиме для обеспечения его работоспособности. В этом режиме ПО периодически считывает температуру графического процессора и устанавливает новую скорость кулера по температурной кривой, заданной ниже.
Однако, некоторые современные видеоадаптеры поддерживают свою собственную функцию программирования кривой скорости кулера на уровне микропрограммы. Если включить эту опцию на таком видеоадаптере, %PRODUCTNAME% разово перешлёт при запуске желаемые точки кривой микропрограмме, которая и будет управлять всеми последующими динамическими изменениями скорости кулера вместо ПО. В этом случае пользовательская кривая останется активной даже после закрытия %PRODUCTNAME%. Если же включить данную опцию на видеоадаптере без поддержки микропрограммного управления, %PRODUCTNAME% просто переключится в полностью программный режим.

Пожалуйста, имейте в виду, что в режиме микропрограммного управления, большинство дополнительных настроек кривой, таких как гистерезис, переключение между ступенчатым и линейным режимами, период обновления скорости кулера, игнорируются. Микропрограммный режим также поддерживает меньшее количество узловых точек на кривой (от 3 до 5 в зависимости от производителя видеоадаптера), поэтому может понадобиться упростить кривую, удалив лишние точки.

Подсказки:
- Всплывающие подсказки можно отключить в закладке <Интерфейс> в дополнительных свойствах программы.



