AUX Voltajı
AUX voltajını ayarlamanızı sağlar. Grafik kartı modeline bağlı olarak değerler tam değer olarak ayarlanamayabilir. Ayarlar uygulanırken kartınıza kayıtlı AUX voltajları temel alınacaktır.

İpuçları:
- Örnek olarak kartınız +10, +20, +30 değerlerini destekliyor ise +6 seçtiğinizde program otomatik olarak değeri en yakın kayıtlı değere yuvarlayarak +10 değerini seçecektir.
- AUX voltajı kartı normal voltajdan ayrı olarak besler. AMD kartlarda bellek veriyolunu, Nvidia kartlarda ise PCI-E arayolunu besler. Bu değer ek değer olarak kullanılır, kartın overclock performansınız biraz arttırır. 
- Voltaj kontrolü güvenlik açısından kapalı olarak ayarlıdır. Eğer voltajın ne işe yaradığını ve güvenlik sınırlarını, risklerini anlarsanız bu ayarı ayarlar menüsünden açabilirsiniz.
- Eğer <Genel Ayarlar> sekmesindeki, ayarları diğer grafik işlemcileriyle eşitle seçeneği aktifse ayarlar diğer grafik kartlarıyla eşlenir.
- Voltaj kontrolü sadece bazı voltaj regülatörü olan kartlarda kullanılabilir. Lütfen kartınızın bunu desteklediğinden emin olmak için kartınızın kitapçığını kontrol edin.
- Kaydırma çubuğu ön plandayken, voltajı dikkatlice ayarlamak için klavyedeki yön tuşlarını kullanabilirsiniz.
- İsterseniz kaydırma çubuğunun sağındaki değer bölümüne tıklayarak direk değer girebilirsiniz.
- Eğer ipuçlarını görmek istemiyorsanız ayarlar menüsünden <kullanıcı arayüzü> sekmesi altından kapatabilirsiniz.