Optymalizacja wielowątkowa
Silnik kompresji wideo jest zoptymalizowany, aby wykorzystac zalety systemów z wieloma procesorami lub wieloma rdzeniami procesora. Kolejka ramek wejsciowych jest jednoczesnie przetwarzana przez wiele watków i ta opcja umozliwia kontrolowanie ilosci watków przetwarzanych w kolejce. Domyslnie silnik kompresji wideo automatycznie uzywa 1 watku do oprózniania skompresowanych klatek do watków HDD i N-1, aby skompresowac klatki z kolejki wejsciowej w systemie za pomoca N procesorów na rdzeniach procesora. Mozna jednak zmniejszyc liczbe watków lub wylaczyc implementacje wielowatkowa w ogóle ze wzgledu na rozwiazywanie problemów lub porównywanie wydajnosci. 

Wskazówki:
- Możesz wyłączyć wskazówki interfejsu użytkownika w ustawieniach na zakładce <Interfejs użytkownika>.