Неофіційний режим розгону
За замовчуванням межі розгону в AMD Catalyst Control Center і у всіх утилітах, що використовують офіційні механізми розгону AMD, досить низькі і визначаються AMD VGA BIOS.
Неофіційний режим розгону дозволяє обійти межі без необхідності їх зміни в VGA BIOS. Пам'ятайте, що неофіційний режим розгону використовує недокументовані інтерфейси драйверів графічного адаптера, які не підтримуються виробником і які мають відомі проблеми сумісності з власними енергозберігаючими технологіями AMD. Тому використовуйте неофіційний режим тільки якщо ці проблеми Вам відомі, і якщо Ви володієте достатніми знаннями для їх обходу.

УВАГА! Використовуйте цю опцію на свій страх і ризик! Ні MSI ні AMD не нададуть Вам ніякої підтримки щодо її використання, включаючи відповіді на питання в форумах техпідтримки.

Підказки:
- Ця опція активна тільки якщо в системі присутній хоча б один підтримуваний графічний адаптер AMD.
- Суворо рекомендується вимикати ULPS при використанні неофіційного режиму розгону.
- Спливаючі підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> у додаткових властивостях програми.
