inoffizieller Overclocking-Modus
Die standardmäßigen Overclocking Grenzen im AMD Catalyst Control Center und in allen Overclocking-Tools welche die Verwendung der offiziellen AMD Overclocking Umsetzung benutzen, sind eher gering und durch das AMD VGA BIOS definiert.
Der inoffizielle Overclocking-Modus kann ihnen helfen, diese Grenzen zu erweitern, ohne sie im VGA-BIOS zu verändern.
Jedoch verwendet der inoffizielle Overclocking-Modus eine undokumentierte Schnittstelle im AMD Display-Treibern, die von AMD in keiner Form dokumentiert oder unterstützt wird. Dadurch gibt es zahlreiche nicht gelöste Kompatibilitätsprobleme mit AMDs Strom-Spar-Technologien. Verwenden Sie ihn also nur, wenn Sie mit diesen Kompatibilitätsproblemen vertraut sind und wissen, wie sie zu umgehen sind.

WARNUNG! Verwenden Sie diese Option auf eigene Gefahr! Sowohl MSI und AMD bieten Ihnen keine Unterstützung in jederweder Form, einschließlich Fragen in den Foren.

Hinweis:
- Diese Option ist nur aktiv, wenn mindestens eine unterstützte AMD Grafikkarte im System installiert ist.
- Es wird dringend empfohlen, wenn Sie den inoffizieller Overclocking-Modus mit Crossfire-Konfigurationen benutzen, den ULPS Modus zu deaktivieren.
- Sie können die Einblendungen der Tipps und Hinweise in den erweiterten Eigenschaften unter [Benutzeroberfläche] deaktivieren.
