Oprogramowanie automatyczny edytor krzywej predkosci wentylatora
Umozliwia edycje krzywej predkosci wentylatora dla zdefiniowanego przez uzytkownika oprogramowania automatycznego trybu kontroli predkosci wentylatora.

Wskazówki:
- Mozesz kliknac krzywa, aby dodac nowy wezel w polozeniu kursora. Dozwolone jest maksymalnie 8 wezlów.
- Mozesz kliknac istniejacy wezel, aby go zaznaczyc i przeciagnac go kursorem myszy, aby dostosowac krzywa. Wybrane polozenie wezla mozna równiez dostroic z klawiatury za pomoca klawiszy kursora.
- Mozesz nacisnac <Del>, aby usunac wybrany wezel.
- Mozesz nacisnac <Ctrl>+ <D>, aby zresetowac krzywa do stanu domyslnego.
- Mozesz dwukrotnie kliknac obszar edycji, aby przelaczac sie miedzy trybami liniowymi i krokowymi. Tryb krokowy moze sluzyc do zmniejszenia predkosci wentylatora zwiazane z wydajnoscia procesora hit ze wzgledu na mniej czeste zmiany predkosci wentylatora.
- Możesz wyłączyć wskazówki interfejsu użytkownika w ustawieniach na zakładce <Interfejs użytkownika>.