Forçar tensão constante
Alguns reguladores de tensão (por exemplo, VT1165 ou Voltera STMicroelectronics série L6788A) possuem programação independente de suporte de tensões para estados de energia diferentes (por exemplo, para os modos 2D e 3D).
Por padrão, o %PRODUCTNAME% ajusta a tensão para um único estado de energia em máxima performance (ou seja, o modo 3D), permitindo que as modos de economia de energia permaneçam ativos. No entanto, você pode forçar que o %PRODUCTNAME% ajuste a tensão para todos os estados de energia de uma só vez, permitindo efetivamente desativar a alternância dinâmica de tensão. Isso pode ajudar a melhorar a estabilidade em alguns sistemas.

Sugestões:
- É necessário reiniciar o programa para restaurar a economia de energia depois de desativar essa opção.
- O %PRODUCTNAME% foi projetado para fornecer controle tensão em modo 3D somente para modelos de placas de vídeo referência com BIOS 100% original ou modelos MSI personalizados. Algumas placas de referência não podem alterar a curva de tensão por circuito de controle de tensão ou via BIOS e o %PRODUCTNAME% pode ajustar a tensão de alimentação para o estado errado (por exemplo, o modo 2D ) se usado em modelos que não sejam de referência. Você pode usar essa opção para controlar adequadamente a tensão quando disponível.
- Você pode desativar sugestões em <Interface> na aba das propriedades.