ハードウェアのポーリング間隔
ハードウェアに対するポーリングの間隔と、監視のグラフ更新の間隔を調整します。

ヒント:
- ハードウェアのポーリングは、パフォーマンスという観点では完全に独立しているわけではありません。データをハードウェアから読み出すためポーリングが繰り返されるたびに、ある程度の CPU 時間を必要とします。ハードウェアのポーリングに関連するパフォーマンスヒットは、GPU やセンサーのモデル、ならびにハードウェアのアクセスプロトコルによって異なります。事実上目に見えないレベルから、3D ゲームのようなCPUを集中的に使用するアプリケーションにおいて「途切れ」などの現象が発生するような顕著な周期でのパフォーマンスヒットに至るまで、さまざまです。 
%PRODUCTNAME% の実行中にこのような実効に直面した場合は、監視ウィンドウを右クリックして <一時停止> コマンドを選択することで、監視を一時的に無効にし、監視が問題の原因となっているかどうかを特定してください。次に、ハードウェアのポーリング間隔を長くするか、または、アクティブハードウェアの監視グラフの中でめったに使用しないもの、あるいは不要なものを無効にして、CPU の負荷を下げてみてください。 
経験のあるユーザーであれば、パフォーマンス・プロファイラーを右クリックし、<ステータス表示> コマンドを選択して、監視ウィンドウにパフォーマンス・プロファイラーのステータス情報を表示してみてください。ステータス情報には、ハードウェアのポーリングも含め、さまざまなバックグラウンド・プロセスに対するCPU の使用時間が表示されます。
- 詳細プロパティの <ユーザーインターフェイス> タブを使用して、ユーザーインターフェイスのツールチップを無効にできます。
