Напруга ядра
Відображає поточну напругу провідного графічного адаптера. Залежно від моделі графічного адаптера і типу мікросхеми регулятора напруги, напруга може бути представлена або в явному виді, або як зміщення відносно базової напруги. Знакові величини представляють зміщення, тоді як беззнакові - явні абсолютні значення напруги.

Підказки:
- Функція управління напругою заблокована за замовчуванням з міркувань безпеки. Якщо Ви усвідомлюєте і берете на себе ризик керування напругою, Ви можете розблоковувати цю функцію в розширених налаштуваннях програми.
- Коли в закладці <Основні> у додаткових властивостях програми увімкнено режим синхронізації налаштувань графічних адаптерів, будь-які зміни в налаштуваннях провідного графічного адаптера також застосовуються до усіх схожих графічних адаптерів в  системі.
- Функція керування напругою доступна на обмеженому наборі моделей графічних адаптерів, оснащених програмованими мікросхемами регуляторів напруги. Будь ласка, зверніться до документації, щоб отримати повний список моделей графічних адаптерів, які підтримують цю функцію.
- Можна клікнути по цьому полю, щоб ввести потрібне значення частоти з клавіатури.
- Спливаючі підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> у додаткових властивостях програми.