コア電圧 
マスター GPU のコア電圧を調整します。電圧は、グラフィックスカードのモデルにより、明示的に表せる場合と、基本電圧に対するオフセットで表せる場合があります。符号 (プラスまたはマイナス) の付いた値はオフセットを表し、符号の付いていない値は電圧の絶対値を表します。

ヒント:
- 安全上の理由から、電圧制御はデフォルトでロックされています。電圧制御を使用することに伴うリスクを理解し、受諾していただける場合は、アプリケーションの詳細プロパティでロックを解除できます。
- 詳細プロパティの <全般> タブで GPU 設定の同期モードが有効になっている場合、マスター GPU に適用される変更はすべて、システムに取り付けられているすべての類似の GPU にも適用されます。
- 電圧制御は、プログラム可能な電圧調節モジュールが搭載されたグラフィックス・カード・モデルの限定的な組み合わせにおいて利用できます。電圧調節に対応しているグラフィックス・カード・モデルの完全なリストについては、説明書を参照してください。
- このスライダーがフォーカスされているときは、キーボードのカーソルキーを使用して電圧を微調整できます。
- 隣の編集フィールドをクリックすると、目的の電圧値を直接入力できます。
- 詳細プロパティの <ユーザーインターフェイス> タブを使用して、ユーザーインターフェイスのツールチップを無効にできます。
