Напруга ядра
Регулює напругу провідного графічного адаптера. Залежно від моделі відеоадаптера і типу мікросхеми регулятора напруги, напруга може бути представлена або в явному виді, або як зміщення відносно базової напруги. Знакові величини представляють зміщення, тоді як беззнакові - явні абсолютні значення напруги.

Підказки:
- Функція управління напругою заблокована за замовчуванням з міркувань безпеки. Якщо Ви усвідомлюєте і берете на себе ризик керування напругою, Ви можете розблоковувати цю функцію в розширених налаштуваннях програми.
- Коли у вкладці <Основні> у додаткових властивостях програми увімкнено режим синхронізації налаштувань графічних адаптерів, будь-які зміни в налаштуваннях провідного графічного адаптера також застосовуються до усіх схожих графічних адаптерів в системі.
- Функція керування напругою доступна на обмеженому наборі моделей графічних адаптерів, оснащених програмованими мікросхемами регуляторів напруги. Будь-ласка, зверніться до документації, щоб отримати повний список моделей графічних адаптерів, які підтримують цю функцію.
- Можна клікнути по цьому полю, щоб ввести потрібне значення частоти з клавіатури.
- Спливаючі підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> у додаткових властивостях програми.
