Temperatura histerese
Ajusta a temperatura histerese para o modo de controle da ventoinha automático. A histerese pode ser usada para reduzir as flutuações indesejadas na velocidade da ventoinha, bem como melhorar a eficiência de refrigeração. Quando é definido um valor histerese diferente de zero, o software da camada de ajuste para controle automático da ventoinha usa o seguinte algoritmo: 
1 - A velocidade da ventiloinha é fixada pela última leitura de temperatura;
2 - Enquanto a temperatura diminui, nenhum mudança de velocidade da ventoinha é permitida até que a diferença entre os valores de temperatura fixados e os atuais sejam inferiores ao valor da histerese;

Sugestões:
- Você pode desativar sugestões em <Interface> na aba das propriedades.