マルチスレッドの最適化
ビデオ圧縮エンジンは、複数の CPU、つまりマルチ CPU コアを搭載したシステムを活用できるように、最適化されています。入力フレームのキューは、複数のスレッドによって同時に処理されます。またこのオプションを使用することで、キューを処理するスレッドの量を制御できます。CPU コアに N 個の CPU を持つシステムにおいて、デフォルトでは、ビデオ圧縮エンジンは自動的に 1 つのスレッドを使用して、圧縮済みのフレームを HDD および N-1個のスレッドにフラッシュすることで、入力キューからのフレームを圧縮します。ただし、トラブルシューティングのため、あるいはパフォーマンス比較の理由から、スレッドの量を減らすか、またはマルチスレッドの実装を完全に無効にすることができます。 

ヒント:
- 詳細プロパティの <ユーザーインターフェイス> タブを使用して、ユーザーインターフェイスのツールチップを無効にできます。
