Редкатор кривой программной автоматической скорости кулера
Позволяет редактировать кривую скорости кулера для пользовательского программного авторежима управления скоростью кулера.

Подсказки:
- Можно кликать кривую левой кнопкой мышки для добавления новых узловых точек. Можно создать до 8 узловых точек.
- Можно кликать левой кнопкой мышки существующие узловые точки для их выбора и перемещать их мышкой для редактирования кривой. Позицию выбранной узловой точки можно также плавно подстраивать с помощью клавиатуры кнопками управления курсором.
- Можно нажать клавишу <Del> для удаления выбранной узловой точки.
- Можно нажать комбинацию клавиш <Ctrl> + <D> для сброса кривой в исходное состояние.
- Можно дважды кликнуть левой кнопкой мышки область редактирования для переключения между линейным и ступенчатым режимами задания кривой. Можно использовать ступенчатый режим для снижения загрузки центрального процессора, вызванной частым перепрограммированием скорости кулера, благодаря снижению частоты изменения скорости кулера.
- Всплывающие подсказки можно отключить в закладке <Интерфейс> в дополнительных свойствах программы.