Zusätzliches Spannungsbedienfeld
Bringt das zusätzliche Spannungsbedienfeld zum Vorschein.
Das zusätzliche Spannungsbedienfeld wird nur auf Grafikkarten mit zusätzlichen Contollerchip freigeschaltet, wie z.B. MSI HAWK und Lightning Modelle.

Hinweis:
- Sie können die Einblendungen der Tipps und Hinweise in den erweiterten Eigenschaften unter [Benutzeroberfläche] deaktivieren.
