Auxiliary voltage. 
Toont het auxiliary voltage van de primaire grafische kaart(GPU). Afhangend aan welk model van grafische kaart kan het voltage als een eigenlijke waarde worden weergegeven of als een offset waarde in vergelijking met de standaard voltage waarde. Waarden met een teken (+/-) voor vertegenwoordigen de offset , waarden zonder teken(+/-) voor vertegenwoordigen het absolute voltage.

Hint:
- Auxiliary voltage voed onafhankelijk bijkomende grafische kaart onderdelen: GPU geheugen bus bij AMD grafische kaarten en PCIE bus met crystal bij NVIDIA grafische kaarten. Het is eigenlijk een bijkomend voltage , dit staat toe om de overklok mogelijkheden van de grafische kaart te vergroten.
- Voltage controle is standaard niet gesloten om veiligheids reden. Als je de risico's bergijpt van voltage controle kan je dit onsluiten in de algemene instellingen.
- Wanneer de synchroniseer mode is ingesteld worden de aangepaste waarden toegepast op alle gelijke GPU's.
- Voltage controle is enkel mogelijk op bepaalde grafische kaarten die uitgerust zijn met programmeerbare voltage regel modules. Raadpleeg de documentatie om een volledige lijst van ondersteunde grafische kaarten te zien.
- Je kan in het aanpas veld onmiddelijk een voltage waarde in tikken.
- Je kan de gebruikers interface werktips uitschakelen via de<gebruikers interface> tab in geavanceerde eigenschappen.
