Formato video
Permette di selezionare il formato di cattura video. A seconda delle preferenze è possibile selezionare uno dei seguenti formati:

- Non compresso - il video è codificato in formato RAW senza compressione, in qualsiasi forma. Nessun codec di terze parti sono richiesti per riprodurre i video codificati in questo formato. Si fa presente che è necessario un disco davvero veloce I/O di sottosistema per codificare video ad alta risoluzione in formato non compresso senza perdita di frame, ad esempio, per codificare i video non compressi a risoluzione di 1680x1050 a 30 fotogrammi al secondo, occorre un disco sottosistema di I/O con 150MB/S (1680*1050*3*30) di larghezza di banda.
- Compressione RTV1 - il video è codificato in formato RivaTuner Video V1. L'installazione di RivaTuner Video Codec è necessaria per riprodurre video codificati in questo formato. Il formato RivaTuner video V1 è un formato di compressione con perdita di dati basato sull'algoritmo di compressione DXT1 con rapporto di compressione fisso 6x. L'encoder RTV1 è in grado di codificare video ad alta risoluzione ad un framerate elevato. Questo formato è consigliato per i sistemi con core singolo o lente dual core CPU.
- Compressione MJPG - il video è codificato in formato nativo MJPG. Nessun codec di terze parti sono richiesti per riprodurre video codificati in questo formato, i video dovrebbero essere riproducibili su piattaforme diverse o anche su lettori hardware multimediali.
Il formato di compressione MJPG ti offre il miglior rapporto di compressione, ma richiede una piuttosto veloce CPU multicore per codificare video ad alta risoluzione senza perdita di frame. Inoltre, tenere a mente che è possibile regolare l'equilibrio tra qualità dell'immagine e rapporto di compressione di questo formato.

Suggerimento:
- È possibile disattivare i suggerimenti di interfaccia utente tramite la scheda <Interfaccia utente> in proprietà avanzate.

