Редактор кривой частот/напряжений
Переключает видимость окна редактора кривой частот/напряжений. Редактор позволяет регулировать смещения частот ядра независимо для каждой точки кривой частот/напряжений. Редактор предоставляет следующие функциональные возможности:

- Можно независимо регулировать смещения для каждой точки с помощью курсора мышки либо клавиш <Вверх> / <Вниз>.
- Можно удерживать клавишу <Ctrl> для установки "якоря" в точке с минимальным/максимальным напряжением и регулировать смещение в любой другой точке с помощью курсора мышки для линейной интерполяции смещений между этой точкой и точкой "якоря".
- Можно удерживать клавишу <Shift> во время регулировки смещения в любой точке с помощью курсора мышки для применения такого же смещения ко всем остальным точкам кривой. Это эквивалентно регулировке смещения с помощью традиционного ползунка регулировки частоты в главном окне приложения. 
- Можно нажать <Ctrl> + <D> для сброса смещений во всех точках.
- Можно переключаться между традиционным ползунком регулировки частоты в главном окне и окном редактора кривой и смотреть как они влияют друг на друга в режиме реального времени.
- Можно нажать клавишу <L> после выбора любой точки кривой курсором мышки, чтобы отключить динамическую регулировку напряжений/частот графического процессора и зафиксировать напряжение и частоту ядра в состоянии, заданном целевой точкой. Эта возможность позволяет протестировать стабильность видеокарты независимо для каждой точки кривой напряжений/частот с помощью реальных 3D приложений либо с помощью предпочитаемого Вами стресс-теста. Кроме сценария использования для стресс-тестирования, %PRODUCTNAME% также позволяет сохранить кривую с зафиксированной в точке производительностью в профиль, так что можно с лёгкостью переключаться между динамической регулировкой частот/напряжений и их фиксированными значениями в режиме реального времени (например, для достижения максимальной производительности во время бенчмарка). Пожалуйста, учтите, что фиксация напряжения и частоты не отключает режимов троттлинга при достижении термального предела либо предела энергопотребления.

Подсказки:
- Отображаемая в окне редактора кривая напряжений/частот не является статичной. Кривая изменяется драйвером динамически в зависимости от термальных условий, поэтому нельзя ожидать жесткой фиксации частот для любой из точек кривой. Единственный фиксированный параметр - это смещение, которое Вы задаёте для каждой точки.
- Можно нажать <Ctrl> + <F> для доступа в окно редактора кривой частот/напряжений с клавиатуры.
- Всплывающие подсказки можно отключить в закладке <Интерфейс> в дополнительных свойствах программы.
