Это файлы, необходимые для работы zte-openc-switch-bluedroid-master.zip
Те скрипты говно, сразу скажу.
mkbootimg нужен для распаковки boot.img на этапе update-bootimage, это скрипт должен скачивать его с ныне мертвого гитхаба. Скрипт выглядит сложным, но на самом деле там нужны всего 4 команды - mkboot распаковать, patch init.rc, mv init.bluetooth.rc и mkboot запаковать, думаю разберетесь.
libbt-vendor и libbtnv нужны для этапа switch-openc-to-bluedroid, скрипт там тоже кривой и вытаскивает эти файлы с какой-то прошивки с сайта zte (структуру этой прошивки я повторил в fw.zip), а также не перемонтирует /system в rw, это надо сделать самому, и эти два файла легче закинуть в /system/vendor/lib, а также всё из openc-system-files.zip самому через adb push, а после уже можно запускать скрипт, чтобы он прошил пропатченный бут куда нужно (хотя это можно также сделать самому)