1) (Желательно, но не всегда обязательно) Отключите от USB-портов компьютера коммуникатор и все остальные устройства, полностью выключите коммуникатор.
2) Запустите SuperRUU SE.exe.
3) Нажмите кнопку "..." и в диалоге выбора файла укажите файл с прошивкой.
4) Нажмите кнопку "Обновить", появится сообщение - "Waiting for USB connection".
5) На устройстве нажмите и удерживайте левую софт клавишу, затем клавишу включения, до появления на экране устройства надписи "Waiting Usb Connection...".
6) Подключите USB кабель от компьютера к коммуникатору.
7) Когда процесс закончится, прогрессбар на коммуникаторе станет зеленым. Нажмите любую кнопку коммуникатора, он перезагрузится.