Справка по функции Телефон

# Общие сведения о телефоне

Телефон можно использовать для телефонных звонков, настройки быстрого набора, слежения за звонками и отправки SMS-сообщений. Поставщик услуг беспроводной связи может предоставлять также другие полезные службы, такие как голосовая почта, переадресация звонков и сведения о звонящем.

Если устройство поддерживает функцию звонков через Интернет, можно выбрать параметр проведения звонков через Интернет через сеть Wi-Fi или через линии сотовой связи. Если ваша организация поддерживает звонки через Интернет, для использования этой функции необходимо подключиться к ее сети Wi-Fi.

Встроенный телефон может также использоваться для подключения устройства к поставщику услуг Интернета или рабочей сети, после чего можно просматривать Интернет и читать электронную почту. Подключаться к Интернету или рабочей сети можно по линии сотовой связи.

####

Ответ на звонок

Подключение к Интернету

Подключение к работе

# Ответ или отбой первого звонка

- Нажмите пером Ответ или нажмите кнопку ЗВОНОК. Чтобы проигнорировать звонок, нажмите пером Отбой.

Советы

При получении телефонного звонка его можно проигнорировать. Если выбран отбой звонка, телефон перестает звонить, и, в зависимости от поставщика услуг, звонящему может быть отправлено голосовое сообщение. Чтобы проигнорировать звонок, выберите Отбой.

При поступлении звонка во время разговора нажмите пером Ожидать, чтобы поместить звонок в очередь ожидания "Второй звонок".

Во время звонка можно использовать другие программы на устройстве. Чтобы быстро вернуться к телефону, нажмите ЗВОНОК или выберите > Телефон. Чтобы закончить разговор, нажмите ЗАВЕРШИТЬ.

Когда звонит абонент, отсутствующий в списке контактов, можно создать контакт во время звонка или из истории звонков с помощью команды Меню > Сохранить в контактах.

####

Отключение микрофона

# Изменение параметров сети

1. Нажмите пером > Настройка.
2. Нажмите пером Телефон > Сеть.

Можно просмотреть доступные беспроводные сети, определить порядок, в котором телефон пытается обратиться к другой сети, если текущая недоступна, и указать, как должна изменяться сеть: вручную или автоматически, а также можно добавить сеть.

Сеть, используемая в данный момент устройством, отображается в верхней части экрана. Она остается активной, пока она не будет изменена, не будет потерян сигнал или заменена SIM-карта.

Чтобы изменить параметры настройки сети с клавиатуры телефона, нажмите пером Меню > Параметры и откройте вкладку Сеть.

####

Просмотр доступных сетей

Настройка предпочитаемых сетей

Добавление сети

# Изменение параметров телефона

- Выберите > Настройка > Телефон.

В числе настраиваемых параметров настройки телефона – тип и мелодия сигнала для входящих звонков и тон звука, издаваемого при наборе номеров на клавиатуре телефона. Можно также защитить телефон от неправомочного использования.

В числе настраиваемых параметров настройки телефона – тип и мелодия сигнала для входящих звонков и тон звука, издаваемого при наборе номеров на клавиатуре телефона.

Чтобы изменить настройки телефона с клавиатуры телефона, нажмите пером Меню > Параметры и откройте вкладку Телефон.

Чтобы изменить настройки телефона с телефонной клавиатуры, нажмите пером Меню > Параметры.

####

Изменение типа звонка

Изменение мелодии звонка

# Изменение мелодии звонка

На устройстве имеется возможность выбрать мелодию сигнала уведомления о входящих звонках.

1. В окне клавиатуры телефона нажмите пером Меню > Параметры и откройте вкладку Телефон.
2. В списке Мелодия звонка выберите подходящий звук.

1. В окне клавиатуры телефона нажмите пером Меню > Параметры.
2. В списке Мелодия звонка выберите подходящий звук.

Чтобы применить в качестве мелодий звонка пользовательские файлы .wav, .mid или .wma, с помощью программы ActiveSync на ПК скопируйте файл в папку /Windows/Rings на устройстве. Затем выберите звук из списка «Мелодия звонка». Дополнительные сведения о копировании файлов на устройство см. в справке по ActiveSync на ПК.

####

Изменение типа звонка

# Изменение типа звонка

Способ уведомления о входящих звонках можно легко изменить. Например, среди вариантов - звонок, вибрация или комбинация этих двух способов.

1. В окне клавиатуры телефона нажмите пером Меню > Параметры и откройте вкладку Телефон.
2. В списке Тип звонка выберите подходящий вариант.

1. В окне клавиатуры телефона нажмите пером Меню > Параметры.
2. В списке Тип звонка выберите подходящий вариант.

####

Изменение мелодии звонка

# Настройка предпочитаемых сетей

Для наиболее часто используемых сетей можно задать порядок обращения к ним для подключения устройства. Например, если первая предпочитаемая сеть недоступна, устройство будет пытаться подключиться к следующей предпочитаемой сети.

1. В окне клавиатуры телефона нажмите пером Меню > Параметры и откройте вкладку Сеть.
2. Выберите Задание сетей и следуйте инструкциям на экране.
3. Настроив предпочитаемые сети, нажмите OK, чтобы вернуться к вкладке Сеть. В списке Выбор сети выберите Автоматически.

####

Просмотр доступных сетей

Добавление сети

# Блокирование звонков

Команда «Запрет звонков» позволяет блокировать определенные типы входящих и/или исходящих звонков.

1. В окне клавиатуры телефона нажмите пером Меню > Параметры и откройте вкладку Службы.
2. Выберите Запрет звонков, а затем выберите Получение параметров.
3. Выберите тип входящих и/или исходящих звонков, которые требуется блокировать.

####

Переадресация звонков

# Переадресация звонков

Команда «Переадресация звонков» позволяет перенаправить все входящие звонки на другой номер.

1. В окне клавиатуры телефона нажмите пером Меню > Параметры и откройте вкладку Службы.
2. Нажмите пером Переадресация звонков, а затем выберите Получение параметров.
3. Установите флажок Перенаправлять все входящие звонки и введите номер телефона, на который должны направляться звонки.

Команду «Переадресация звонков» можно также использовать для перенаправления входящих звонков на другой номер, в зависимости от ситуации.

- Установите флажок Нет ответа, чтобы переадресовывать звонки только если в данный момент пользователь устройства не может ответить.
- Установите флажок Вне зоны доступа, чтобы переадресовывать звонки только если телефон устройства выключен или устройство находится вне зоны доступа.
- Установите флажок Если занято, чтобы переадресовывать звонки только если линия занята.

####

Блокирование звонков

# Отключение микрофона

Во время разговора имеется возможность отключить звук микрофона с тем, чтобы собеседник не мог ничего слышать, но его было слышно. Это полезно если, например, нужно, чтобы собеседник не мог слышать разговоры или шумы на стороне пользователя.

- В окне клавиатуры телефона выберите Отключение микрофона.

####

Вызов конференц-связи

# Просмотр доступных сетей

На устройстве имеется возможность просмотреть доступные беспроводные сети.

1. В окне клавиатуры телефона нажмите пером Меню > Параметры и откройте вкладку Сеть.
2. В разделе Выбор сети выберите Вручную.

   Откроется список доступных сетей.

####

Настройка предпочитаемых сетей

Добавление сети

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Инструкции

Изменение параметров телефона

# Инструкции

Изменение параметров сети

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Инструкции

Поиск контакта в Каталоге компаний

Вызов конференц-связи

Выполнение звонка через Интернет

Обеспечение защиты устройства

Изменение параметров телефона

Общие сведения о телефоне

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Инструкции

Переадресация звонков

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Инструкции

Обеспечение защиты устройства

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Инструкции

Блокирование звонков

# Инструкции

Вызов конференц-связи

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Перевод звонка на удержание

Во время разговора можно перевести текущий звонок на удержание, чтобы набрать другой номер или ответить на входящий звонок. При наличии более одного звонка на линии имеется возможность переключаться с одного звонка на другой.

- Чтобы перевести звонок на удержание, нажмите пером Удержание.
- Чтобы переключиться с одного звонка на другой, выберите Переключиться.

####

Вызов конференц-связи

# Присвоение контакту мелодии звонка

Для определения звонящего каждому контакту можно назначить индивидуальную мелодию звонка.

1. Выберите > Контакты.
2. Выберите контакт, которому хотите присвоить мелодию звонка.
3. Нажмите пером Меню > Правка.
4. Выберите Мелодия звонка, а затем – нужную мелодию.
5. Нажмите ОК.

Для определения звонящего каждому контакту можно назначить индивидуальную мелодию звонка.

1. Выберите > Контакты.
2. Выберите контакт, которому хотите присвоить мелодию звонка.
3. Нажмите пером Меню > Правка.
4. Выберите Мелодия звонка, а затем – нужную мелодию.
5. Нажмите ОК.

# Инструкции

Блокирование звонков

# Добавление сети

Если сеть не видна в списке предпочитаемых сетей, ее можно добавить в этот список.

1. В окне клавиатуры телефона нажмите пером Меню > Параметры и откройте вкладку Сеть.
2. Нажмите пером Задание сетей.
3. Выберите команду Создать сеть.
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Выберите Указать числовой код, если известен код сети, которую требуется добавить, и введите код.
   - Выберите Добавить сеть из списка, если код сети неизвестен, и выберите сеть из списка.
5. Нажмите ОК.

# Инструкции

Добавление сети

# Инструкции

Создание контакта

# Инструкции

Блокирование звонков

# Общие сведения о звонках через Интернет

Функция звонков через Интернет позволяет выполнять звонки через Интернет, а не сотовую телефонную сеть. Звонки через Интернет предпочтительны при соблюдении следующих условий:

- У вас есть доступ к Интернету, а качество сотовой связи недостаточное, либо затраты на роуминг слишком высоки.
- На вашем рабочем месте имеется система звонков через Интернет, которой вы можете пользоваться помимо сотовой связи. Однако если на рабочем месте отключена сеть Wi-Fi, вы не сможете выполнять или принимать звонки через Интернет.
- Вы хотите выполнить звонок на номер, доступный только через Интернет. Такие номера отображаются в списке контактов как номер@URL или как IP-адрес (nnn.nn.nn.nn).

Настройки функции звонков через Интернет определяют параметры выбора звонков через Интернет и звонков через сотовую сеть. Для отдельных звонков эти параметры можно изменять.

Функция звонков через Интернет доступна при соблюдении следующих условий:

- Телефон подключен к Интернету – через беспроводное подключение или настольный ПК. При разрыве подключения звонок будет завершен.
- Телефон может подключаться к серверу звонков через Интернет.
- Ваши настройки функции звонков через Интернет позволяют вам выполнять звонки. Также можно отключать звонки через Интернет, ограничивать определенным временем либо ограничивать временем, когда сотовая связь недоступна.

Советы

- Используйте сотовую связь, если покинете радиус действия Wi-Fi до завершения звонка.
- Для экономии заряда батареи питания отключайте Wi-Fi, когда долгое время находитесь вне зоны действия Wi-Fi.

Дополнительная информация

Просмотр провайдера и статуса звонков через Интернет

Определение условий звонка через Интернет

# Просмотр провайдера и статуса звонков через Интернет

Провайдер и статус звонков через Интернет отображаются строкой в окне "Сегодня". Статус может быть следующим:

Доступно
  Звонки через Интернет доступны, однако это не стандартная установка для следующего исходящего звонка. Чтобы использовать функцию звонков через Интернет для следующего звонка, нажмите и удерживайте клавишу*. При этом выполняется переключение использования линии 1, линии 2 (если доступно) и функции звонков через Интернет.
Выбрано
  Звонки через Интернет доступны, и это стандартная установка для следующего исходящего звонка.
Поиск
  Телефон устанавливает соединение с сервером, предоставляющим службу звонков через Интернет.
Не обслуживается
  Телефон не может установить соединение с сервером, предоставляющим службу звонков через Интернет. Причиной может быть отсутствие Интернет-соединения или недоступность сервера.
Недоступно
  Может означать следующее:
  - Если провайдер отображается как Звонки через Интернет, телефон не настроен для использования функции звонков через Интернет.
  - Если указан любой другой провайдер, настройка телефона для функции звонков через Интернет – Никогда.

#### См. также

Общие сведения о звонках через Интернет

# Определение номеров телефонов для звонков через Интернет

Некоторые номера доступны только при звонках через Интернет. Такие номера отображаются в списке контактов как номер@URL или как IP-адрес (nnn.nn.nn.nn).

####

Общие сведения о звонках через Интернет | Просмотр провайдера и статуса звонков через Интернет

# Определение условий звонка через Интернет

1. На экране "Сегодня" нажмите пером Пуск > Настройка >
2. Откройте вкладку Личные, нажмите пером Телефон.
3. На вкладке Интернет задайте любой из следующих параметров:

   Параметр | Результаты
   --- | ---
   Когда доступно | При подключении к сети Wi-Fi, используемой для звонков через Интернет, функция звонков через Интернет становится телефонной линией по умолчанию.
   Только когда недоступна сотовая сеть | При наличии подключения к сети Wi-Fi, используемой для звонков через Интернет, и отсутствии сотовой сети все звонки выполняются с помощью функции звонков через Интернет.
   Кроме ночей и выходных | Все звонки по ночам и выходным выполняются через сотовую сеть.
   Никогда | Если выбран этот параметр, функция звонков через Интернет недоступна.

4. Нажмите пером Готово.

#### См. также

Общие сведения о звонках через Интернет | Выполнение звонка через Интернет

# Выполнение звонка через Интернет

1. При необходимости можно переключаться с телефонных линий на звонки через Интернет.
2. Звоните по номеру, как обычно. Можно звонить по стандартным номерам сотовой сети и телефонным Интернет-номерам.

Советы

- Для выполнения звонка через Интернет необходимо подключение к сети Wi-Fi, а в настройках функции звонков через Интернет не должно быть указано Никогда.
- Если до завершения звонка вы покинете зону действия сети Wi-Fi, воспользуйтесь сотовой сетью.

#### См. также

Общие сведения о звонках через Интернет | Переключение между телефонными линиями | Определение номеров телефонов для звонков через Интернет | Изменение настроек функции звонков через Интернет

# Переключение между телефонными линиями

Если ваш тарифный план и SIM-карта позволяют делать звонки через Интернет, вы можете переключаться между сотовой сетью и Интернетом следующим образом:

1. Откройте вкладку > Настройка > Телефон> Интернет.
2. Для использования функции звонков через Интернет выберите Когда доступно. Для использования сотовой сети выберите Никогда.

См. также

Определение условий звонка через Интернет

# Передача звонка через Интернет

1. Во время звонка через Интернет нажмите пером Меню > Передача.
2. Наберите номер, на который хотите передать звонок.
3. Нажмите Передача. Или выберите Меню > Отмена передачи.

Советы

- Нельзя передавать удерживаемый звонок.
- Однако можно выполнить передачу звонка при удержании другого звонка.

#### См. также

Общие сведения о звонках через Интернет | Выполнение звонка через Интернет |

# Устранение неполадок передачи звонков через Интернет

При сбое передачи при возможности разговор возвращается в стандартный режим. Возможны следующие причины сбоя передачи:

Сообщение об ошибке | Возможные действия
--- | ---
Отмена передачи | Вы отменили передачу. Повторите попытку.
Сбой передачи | Сервер звонков через Интернет не может выполнить передачу. Повторите попытку позже или обратитесь к системному администратору.
Не удается выполнить автоматический вызов | Проверьте правильность номера и повторите попытку.
Передача завершена | Если произошел сбой передачи, но на экране отображается это сообщение, то истекло время передачи. Обратитесь к системному администратору.

#### См. также

Общие сведения о звонках через Интернет | Передача звонка через Интернет

# Звонки в голосовой почтовый ящик

- В окне клавиатуры телефона выберите и удерживайте 1.

- Если при поступлении голосовой почты вы находитесь вне зоны действия вашей телефонной сети, вы получите уведомление о получении голосовой почты, когда сможете принимать звонки в этой сети.
- Если вы используете несколько телефонных линий, доступ к ящикам голосовой почты будет осуществляться следующим образом:
  - Если новое сообщение есть только в одном ящике голосовой почты, вы получите доступ к этому ящику.

Если новые сообщения есть в обоих ящиках, вы сначала получите доступ к линии 1, а затем к линии 2.

Если новые сообщения есть в нескольких ящиках, вы сначала получите доступ к линии 1, затем к линии 2, а затем к функции звонков через Интернет.

Если непрочитанных голосовых сообщений нет, вы получите доступ к ящику голосовой почты для линии, указанной значком Режим звонка.

- Также можно получить доступ к определенному ящику голосовой почты, непосредственно позвонив по его номеру.

См. также

Переключение между телефонными линиями

# Устранение неполадок для звонков через Интернет

- Если не удается позвонить по Интернет-номеру, убедитесь, что в настройках функции звонков через Интернет не указано Никогда и что ваше устройство настроено на выполнение звонков через Интернет.
- Если отображается сообщение "Не удается выполнить подключение", убедитесь в наличии соединения с системой Wi-Fi, используемой для звонков через Интернет, а также регистрации в этой системе.
- Если отображается сообщение "Не удается выполнить автоматический вызов", проверьте правильность номера и повторите попытку.

#### См. также

Общие сведения о звонках через Интернет | Просмотр провайдера и статуса звонков через Интернет | Определение номеров телефонов для звонков через Интернет

# Ответ или откладывание второго звонка

- Чтобы поставить первый звонок на удержание и ответить на второй звонок, нажмите ЗВОНОК или выберите Ответ. Для переключения между звонками выберите Переключиться.
- Чтобы отложить звонок, выберите Отбой. Звонок будет перенаправлен на ваш номер голосовой почты.

# Звонок по номеру из списка контактов

1. Выберите > Контакты.
2. Нажмите пером контакт или выберите его и нажмите пером Звонок , либо нажмите кнопку ЗВОНОК.

   Если для контакта имеется несколько номеров, выберите нужный номер. Либо выберите номер и коснитесь Звонок , или нажмите кнопку ЗВОНОК.

# Звонок с набором имени контакта

1. Выберите > Телефон.
2. Используйте метод ввода текста для ввода имени или фамилии контакта. Необходимо скрыть клавиатуру.
3. Когда контакт отобразится в списке, коснитесь его и выберите Звонок.

# Звонки в аварийные службы

- Введите местный номер аварийной службы и нажмите ЗВОНОК.

Примечания

- Звонки в аварийные службы можно выполнять при любых обстоятельствах, даже при включенном PIN-коде SIM-карты и/или заблокированном устройстве.
- Звонки в аварийные службы выполняются через доступную сотовую сеть, даже если для следующего звонка указан как стандартный режим звонок через Интернет.

Звонки в аварийные службы можно выполнять при любых обстоятельствах, даже при заблокированном устройстве.

# Просмотр истории звонков

- В окне клавиатуры телефона выберите История звонков.
- Для просмотра истории звонков для определенного контакта откройте контакт и выберите Меню > Просмотр всех звонков.

Для раздельного просмотра пропущенных, входящих и исходящих звонков выберите Меню > Фильтр, а затем выберите нужный тип звонков.

# Звонок с набором номера из гиперссылки

Можно быстро позвонить по телефонному номеру в электронном или SMS-сообщении, содержащем этот номер в виде гиперссылки. Телефонный номер в виде гиперссылки отображается с подчеркиванием, как адреса веб-сайтов.

1. Нажмите пером телефонный номер в сообщении.
2. Выберите Звонок.

# Звонок по недавно набранному номеру

1. Выберите > Телефон.
2. Выберите недавно набранный контакт из списка над клавиатурой. Список можно прокручивать вниз. Для просмотра всего списка необходимо скрыть клавиатуру.
3. Выберите номер, по которому хотите позвонить.

# Вызов конференц-связи

Телефон устройства позволяет организовать сеанс связи между пользователем устройства и несколькими другими людьми.

1. Наберите первый номер.
2. После соединения с первым номером выберите Удержание.
3. Наберите второй номер.
4. Выберите Меню > Конференц-связь.
5. Чтобы добавить еще одного участника, выберите Удержание, наберите номер и выберите Меню > Конференц-связь.
6. Если вы завершаете звонок, все участники будут отключены.

Советы

- Если во время разговора требуется поговорить с одним из участников конфиденциально, выберите Меню > Номер засекречен. Чтобы снова подключить к разговору всех участников, выберите Меню > Конференц-связь.
- Функция конференц-связи недоступна для звонков через Интернет.

- Если во время разговора требуется поговорить с одним из участников конфиденциально, выберите Меню > Номер засекречен. Чтобы снова подключить к разговору всех участников, выберите Меню > Конференц-связь.

Отключение микрофона

Выполнение звонка через Интернет

# Поиск контакта в истории звонков

1. В окне клавиатуры телефона выберите История звонков.
2. Выберите имя нужного контакта.
3. Выберите Меню > Открыть контакт.

# Инструкции

Выполнение звонка через Интернет

Определение условий звонка через Интернет

Просмотр провайдера и статуса звонков через Интернет

Передача звонка через Интернет

Устранение неполадок для звонков через Интернет

Устранение неполадок передачи звонков через Интернет

# Выполнение звонка с помощью автодозвона

Некоторые звонки можно выполнять простым набором номера без нажатия кнопки ЗВОНОК. Администратор телефонной сети определяет номера автодозвона.

1. Выберите > Телефон.
2. Введите номер.

Чаще всего номера автодозвона – это номера местной аварийной службы и номера со специальным префиксом.

# Звонок с набором номера

1. Выберите > Телефон.
2. Введите номер.
3. Нажмите Разговор.