Справка по подключениям

# Подключение к URL-адресу в интрасети

Если требуется подключиться к веб-узлам интрасети, в URL-адресах которых имеются точки (например, intranet.имя_компании.com), следует добавить их к списку исключений рабочих URL-адресов.

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения.
2. Нажмите пером Подключения > вкладка Дополнительно > Исключения.
3. Выберите Добавить новый URL-адрес.
4. В поле Рабочий URL-адрес введите URL в интрасети.

Если несколько адресов URL имеют одинаковое корневое название компании, их можно вводить не по отдельности, а с помощью знака подстановки: *.имя_компании.com.

####

Изменение URL-адреса в интрасети

# Изменение параметров сервера

Если на сервере используются динамически назначаемые IP-адреса, изменять эти настройки не требуется. У большинства поставщиков услуг Интернета и в частных сетях применяются динамически назначаемые IP-адреса.

Серверы, которые требуют выделенный IP-адрес, могут также требовать указать способ сопоставления имен компьютеров с IP-адресами. Данное устройство поддерживает два метода разрешения имен: DNS и WINS.

Обратитесь к своему поставщику услуг Интернета для определения необходимого метода разрешения и получения определенного адреса сервера и введите полученные данные на вкладке «Сервер». Также выясните, доступны ли альтернативные адреса. По альтернативному адресу сервера можно подключаться, если недоступен основной сервер.

####

Подключение к Интернету

Подключение к работе

# Изменение URL-адреса в интрасети

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения.
2. Нажмите пером Подключения > вкладка Дополнительно > Исключения.
3. Выберите исключение URL-адреса интрасети, которое требуется изменить, и произведите нужные изменения.

Чтобы удалить исключение рабочего URL-адреса, выберите его в списке и, удерживая, выберите Удалить.

####

Подключение по URL-адресам в интрасети

# Настройка параметров безопасности сети

Беспроводная сеть может быть добавлена либо при ее обнаружении, либо вручную, путем ввода соответствующих параметров. Перед выполнением этих шагов следует выяснить, нужны ли данные для проверки подлинности.

1. Для ввода информации вручную выберите > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi > вкладка Беспроводная связь.

   Обратите внимание, что на конкретном устройстве экран Wi-Fi может называться Сетевые адаптеры.

2. В разделе НастройкаБеспроводные сети выберите сеть, которую требуется настроить и выберите команду Изменить. Или нажмите Добавить для настройки новой сети.
3. С помощью мастера перейдите к первой странице Настроить проверку подлинности в сети.
   1. Выберите метод проверки подлинности в списке Проверка подлинности.
   2. Чтобы использовать шифрование данных, выберите метод шифрования в списке Шифрование данных.
   3. Чтобы ключ шифрования вводился автоматически, выберите Ключ предоставляется автоматически.

      В противном случае введите ключ шифрования вручную.

4. Закройте мастер.

####

Ввод новых настроек беспроводного подключения

Настройка беспроводной сети

Настройка параметров проверки подлинности 802.1x

# Настройка параметров проверки подлинности 802.1x

Перед выполнением этих шагов следует выяснить, нужны ли данные для проверки подлинности.

1. Для ввода информации вручную выберите > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi > вкладка Беспроводная связь.

   Обратите внимание, что на конкретном устройстве экран Wi-Fi может называться Сетевые адаптеры.

2. В разделе НастройкаБеспроводные сети выберите сеть, которую требуется настроить и выберите команду Изменить. Или нажмите Добавить для настройки новой сети.
3. С помощью мастера перейдите к настройке подключения.
   1. На первой странице Настройка проверки подлинности в сети функция Шифрование данных не должна быть Отключена.
   2. На второй странице мастера Настройка проверки подлинности в сети выберите пункт Использовать управление доступом к сети IEEE 802.1x. Затем выберите соответствующий тип EAP.

####

Ввод новых настроек беспроводного подключения

Настройка параметров безопасности сети

Настройка беспроводной сети

# Выбор сети

Обычно изменять эти настройки не требуется. Прежде чем производить какие-либо изменения, обратитесь к поставщику услуг Интернета или администратору сети.

Интрасети или сети Ethernet обычно используются для работы по месту службы, в то время как сеть Интернет чаще используют дома для подключения к поставщику услуг Интернета. Настройки «Моя рабочая сеть» используются для подключения к частным сетям, а настройки Интернета – для подключения к Интернет-адресам.

Имеется возможность настроить программы для использования определенных подключений устройства. Например, можно задать параметры так, что к поставщику услуг Интернета устройство будет автоматически подключаться через сеть Интернет при помощи программы Internet Explorer Mobile, а к частной сети организации будет подключаться с помощью программы Messaging.

1. Нажмите пером > Настройка > вкладка Подключения > Подключения > вкладка Дополнительно.
2. Нажмите пером Выбор сети.
3. В соответствующих списках выберите Мой поставщик услуг Интернета или Моя рабочая сеть.

####

Подключение к работе

Подключение к Интернету

# Подключение к Интернету

Перед подключением вам необходимо получить следующую информацию:

- У поставщика услуг мобильной связи: информация о плане подключения для передачи данных, имя точки доступа и настройки безопасности PAP/CHAP.
- У поставщика услуг Интернета или оператора беспроводных услуг: имя точки доступа, имя пользователя и пароль, а также другие сведения системы безопасности.

Для GPRS, 1xRTT или коммутируемого соединения:

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.
2. На вкладке Мой поставщик услуг Интернета нажмите пером Добавить новое подключение через модем.
3. Введите название подключения, выполните одно из нижеприведенных действий и выберите Далее.
   - Если используется GPRS-соединение, выберите Сотовая линия (GPRS).
   - Если используется соединение 1xRTT, выберите Сотовая линия.
4. Введите номер телефона или имя точки доступа, предоставленные поставщиком услуг, и нажмите Далее.
5. Введите учетные данные, предоставленные поставщиком услуг, и нажмите Готово.

Соединение Wi-Fi:

1. Нажмите пером > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi > Добавить.

   Обратите внимание, что на конкретном устройстве экран Wi-Fi может называться Сетевые адаптеры.

2. Следуйте инструкциям мастера настройки беспроводной сети.

- У поставщика услуг мобильной связи: информация о плане подключения для передачи данных, имя точки доступа и настройки безопасности PAP/CHAP.
- У поставщика услуг Интернета или оператора беспроводных услуг: имя точки доступа, имя пользователя и пароль, а также другие сведения системы безопасности.

Для GPRS, 1xRTT или коммутируемого соединения:

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.
2. На вкладке Мой поставщик услуг Интернета нажмите пером Добавить новое подключение через модем.
3. Введите название подключения, выполните одно из нижеприведенных действий и выберите Далее.
   - Если используется GPRS-соединение, выберите Сотовая линия (GPRS).
   - Если используется соединение 1xRTT, выберите Сотовая линия.
4. Введите номер телефона или имя точки доступа, предоставленные поставщиком услуг, и нажмите Далее.
5. Введите учетные данные, предоставленные поставщиком услуг, и нажмите Готово.

Соединение Wi-Fi:

1. Нажмите пером > Настройка > Настройка Wi-Fi > Wi-Fi > Создать.

   Обратите внимание, что на конкретном устройстве экран Wi-Fi может называться Сетевые адаптеры.

2. Следуйте инструкциям мастера настройки беспроводной сети.

- У поставщика услуг мобильной связи: информация о плане подключения для передачи данных, имя точки доступа и настройки безопасности PAP/CHAP.
- У поставщика услуг Интернета или оператора беспроводных услуг: имя точки доступа, имя пользователя и пароль, а также другие сведения системы безопасности.

Для GPRS, 1xRTT или коммутируемого соединения:

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.
2. На вкладке Моя рабочая сеть выберите Добавить новое подключение через модем.
3. Введите название подключения, выполните одно из нижеприведенных действий и выберите Далее.
   - Если используется GPRS-соединение, выберите Сотовая линия (GPRS).
   - Если используется соединение 1xRTT, выберите Сотовая линия.
4. Введите номер телефона или имя точки доступа, предоставленные поставщиком услуг, и нажмите Далее.
5. Введите учетные данные, предоставленные поставщиком услуг, и нажмите Готово.

Соединение Wi-Fi:

1. Нажмите пером > Настройка > Настройка Wi-Fi > Wi-Fi > Создать.
2. Следуйте инструкциям мастера настройки беспроводной сети.

Советы

Чтобы настроить сетевой адаптер или беспроводное сетевое подключение к вашему поставщику услуг Интернета, добавьте новое подключение в окне Wi-Fi. Обратите внимание, что на конкретном устройстве экран Wi-Fi может называться Сетевые адаптеры.

Чтобы удалить подключение, щелкните и удерживайте подключение, затем выберите Удалить.

####

Завершение подключения

Подключение к работе

Настройка сетевого адаптера

Настройка беспроводной сети

Настройка подключения через модем

Настройка подключения через сервер виртуальной частной сети VPN

Настройка параметров прокси-сервера

# Подключение к работе

Перед подключением вам необходимо получить у администратора сети следующую информацию:

Для подключения через GPRS, 1xRTT или коммутируемый доступ, получите следующие сведения: номер телефона для дозвона на сервер поставщика услуг Интернета или имя точки беспроводного доступа, имя пользователя и пароль.

Для подключения VPN выберите получите следующие сведения: имя или IP-адрес узла, тип канала VPN (IPSec/L2TP или PPTP), имя пользователя и пароль. Вам также может потребоваться ключ для проверки подлинности.

Для GPRS, 1xRTT или коммутируемого соединения:

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.
2. На вкладке Моя рабочая сеть выберите Добавить новое подключение через модем.
3. Введите название подключения, выполните одно из нижеприведенных действий и выберите Далее.
   - Если используется GPRS-соединение, выберите Сотовая линия (GPRS).
   - Если используется соединение 1xRTT, выберите Сотовая линия.
4. Введите номер телефона или имя точки доступа, предоставленные сетевым администратором, и нажмите Далее.
5. Введите учетные данные, предоставленные администратором сети, и нажмите пером Готово.

Для соединения VPN:

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.
2. На вкладке Моя рабочая сеть выберите Добавить новое подключение к серверу VPN.
3. Введите имя подключения, имя или IP-адрес узла и тип VPN, а затем нажмите Далее.
4. Для типа VPN IPSec/L2TP выберите метод проверки подлинности, указанный вашим сетевым администратором (сертификат устройства или общий ключ) и нажмите кнопку Далее.
5. Введите учетные данные, предоставленные администратором сети, и нажмите пером Готово.

Соединение Wi-Fi:

1. Нажмите пером > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi > Добавить.

   Обратите внимание, что на конкретном устройстве экран Wi-Fi может называться Сетевые адаптеры.

2. Следуйте инструкциям мастера настройки беспроводной сети.

Чтобы удалить подключение, щелкните и удерживайте подключение, затем выберите Удалить.

####

Завершение подключения

Настройка сетевого адаптера

Настройка беспроводной сети

Настройка подключения через модем

Настройка подключения через сервер виртуальной частной сети VPN

Настройка параметров прокси-сервера

Подключение к Интернету

# Завершение подключения

По окончании использования подключения рекомендуется закрыть его. Это позволяет освободить ресурсы устройства и уменьшить затраты.

1. Нажмите пером Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Диспетчер беспроводных подключений.
2. Нажмите кнопку подключения (например, Bluetooth или Wi-Fi) для его завершения.

После завершения подключения под кнопкой отображается надпись Выкл..

# Ввод новых настроек беспроводного подключения

Беспроводная сеть может быть добавлена либо при ее обнаружении, либо вручную, путем ввода соответствующих параметров.

1. Для ввода информации вручную выберите > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi > вкладка Беспроводная связь.

   Обратите внимание, что на конкретном устройстве экран Wi-Fi может называться Сетевые адаптеры.

2. Выберите Добавить. Если сеть обнаружена, выберите имя сети.
3. Следуйте инструкциям мастера настройки сети.

####

Настройка параметров безопасности сети

Настройка беспроводной сети

Настройка параметров проверки подлинности 802.1x

# Вход в систему для использования сетевых служб

Перед подключением вам необходимо получить у администратора сети следующую информацию: имя пользователя, пароль и домен. Некоторые сертификаты не требуют пароля.

1. Введите имя пользователя, пароль и домен.
2. Чтобы сохранить пароль для того, чтобы не вводить его при каждом подключении, установите флажок Сохранить пароль.

Cконфигурированные для данной сети сертификаты устройство должно выбирать автоматически. Если сертификат не может быть выбран автоматически, устройство предложит выбрать необходимый сертификат.

####

Выбор сертификата

Настройка дополнительных параметров прокси-сервера

Настройка параметров прокси-сервера

# Настройка подключения через модем

Прежде чем приступить к данной процедуре, получите у поставщика услуг Интернета или поставщика услуг беспроводной сети номер телефона для дозвона на сервер поставщика услуг Интернета или точку беспроводного доступа, имя пользователя и пароль.

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.
2. Для создания нового подключения в любой из групп выберите Добавить новое подключение через модем.
3. Введите имя для подключения, например, название организации.
4. В списке Выбор модема выберите тип модема и нажмите Далее.
5. Затем введите информацию, полученную у поставщика услуг Интернета или оператора беспроводных услуг.

Примечания

Беспроводные подключения могут создаваться через сеть мобильной связи или GPRS. Если для подключения используется сеть мобильной связи, в списке Выберите модем выберите Сотовая линия. Если используется протокол GPRS, нажмите пером Сотовая линия (GPRS).

При использовании внешнего модема любого типа в списке Выберите модем выберите имя модема. Если списка для внешних модемов не существует, нажмите пером Hayes-совместимый на COM1.

Если нужно дозвониться из бизнес-центра или гостиницы, в которых перед набором номера требуется ввести девятку, введите 9 в начале номера. Также это можно сделать, применив правила набора или места набора номера.

Если заранее известно, что часть номера телефона будет часто изменяться, например, в случае поездки, можно создать правила набора номера, что позволит избежать создания для одного номера телефона нескольких модемных подключений.

Если вместо дозвона по номеру телефона используется GPRS, необходимо ввести имя точки доступа, предоставленное поставщиком услуг беспроводной связи.

Примечания

Беспроводные подключения могут создаваться через сеть мобильной связи. Если для подключения используется сеть мобильной связи, в списке Выберите модем выберите Сотовая линия.

При использовании внешнего модема любого типа в списке Выберите модем выберите имя модема. Если списка для внешних модемов не существует, нажмите пером Hayes-совместимый на COM1.

Если нужно дозвониться из бизнес-центра или гостиницы, в которых перед набором номера требуется ввести девятку, введите 9 в начале номера. Также это можно сделать, применив правила набора или места набора номера.

Если заранее известно, что часть номера телефона будет часто изменяться, например, в случае поездки, можно создать правила набора номера, что позволит избежать создания для одного номера телефона нескольких модемных подключений.

Примечания

При использовании внешнего модема любого типа в списке Выберите модем выберите имя модема. Если списка для внешних модемов не существует, нажмите пером Hayes-совместимый на COM1.

Если нужно дозвониться из бизнес-центра или гостиницы, в которых перед набором номера требуется ввести девятку, введите 9 в начале номера.

# Настройка дополнительных параметров прокси-сервера

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.
2. Выберите Редактировать мои прокси-серверы. Если прокси-сервер еще не был настроен, нажмите пером Настроить мой прокси-сервер.
3. Установите флажки Эта сеть подключена к Интернету и Эта сеть подключена к Интернету через прокси-сервер и введите имя прокси-сервера.
4. Нажмите пером Дополнительно.
5. Выберите тип прокси-сервера.
6. Для соответствующего типа сервера введите имя и порт прокси-сервера.
7. При необходимости введите сведения о подлинности для подключения к прокси-серверу.
8. При конфигурировании прокси-сервера Socks выберите Socks 4 или Socks 5. Если используется сервер Socks 5, введите сведения о подлинности для подключения к прокси-серверу.

####

Настройка сетевого адаптера

# Выбор сертификата

Сконфигурированные для данной сети сертификаты устройство должно выбирать автоматически. Если сертификат не может быть выбран автоматически, система предложит выбрать необходимый сертификат. Сведения о правильном выборе сертификата можно получить у администратора сети.

1. Выберите требуемый сертификат.
2. Введите имя пользователя, пароль и домен.

   Устройство подключится автоматически.

# Настройка беспроводной сети

1. Нажмите пером > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi > вкладка Беспроводная связь.

   Обратите внимание, что на конкретном устройстве экран Wi-Fi может называться Сетевые адаптеры.

2. В списке Сети для доступа выберите Все доступные, Только точки доступа или Только компьютер-компьютер, в зависимости от типа сетей, к которым нужно подключиться.
3. Выполните одно из следующих действий:
   - Если нужная сеть не отображается, нажмите пером Добавить и следуйте указаниям на экране.
   - Чтобы изменить уже введенные настройки сети, нажмите пером на сеть и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Для подключения к сети на вкладке Беспроводная связь выбрав и удерживая имя подключения, нажмите пером Подключиться.

####

Ввод новых настроек беспроводного подключения

Настройка параметров безопасности сети

Настройка параметров проверки подлинности 802.1x

# Настройка сетевого адаптера

Сетевой адаптер служит для непосредственного подключения к сети Ethernet. После установки подключения можно просматривать страницы в сети Интернет или интрасети либо загружать электронную почту. Приобретаемый и настраиваемый сетевой адаптер должен быть совместимым с данным устройством.

Перед подключением вам необходимо получить у администратора сети следующую информацию: имя пользователя, пароль и имя домена. В зависимости от сети могут потребоваться также параметры подключения прокси-сервера или виртуальной частной сети.

1. Вставьте сетевой адаптер в устройство.
2. При первой установке адаптера автоматически отобразится экран Параметры сети для настройки сетевого адаптера. Если он не отображается или для последующего изменения настроек выберите > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi > вкладка Сетевые адаптеры.

   Обратите внимание, что на конкретном устройстве экран Wi-Fi может называться Сетевые адаптеры.

3. Чтобы ввести специальные данные сервера, на вкладке Настройка сетевых адаптеров выберите соответствующий сетевой адаптер.
4. Поскольку в большинстве сетей используется DHCP, обычно следует выбирать вариант Использовать IP-адрес, назначенный сервером. Если ваш сетевой администратор сообщает вам о необходимости использования определенного IP-адреса, выберите пункт Использовать определенный IP-адрес и введите информацию, предоставленную администратором.
5. При необходимости подключите сетевой адаптер к сети через сетевой кабель. Сведения об этом см. в документации, прилагаемой к сетевому адаптеру.
6. Для подключения установите сетевой адаптер. Затем запустите нужную программу для просмотра страниц Интернета, например, Internet Explorer Mobile. Устройство подключится автоматически.

Если сетевой адаптер предназначен для использования с двумя сетями, например, с частной сетью на работе и с другой сетью дома для просмотра страниц Интернета, следует также изменить сеть, к которой подключается сетевой адаптер.

####

Подключение к Интернету

Подключение к работе

Настройка параметров прокси-сервера

Настройка подключения через сервер виртуальной частной сети VPN

# Настройка WAP-шлюза

Чтобы обратиться к WAP-узлам через программу Internet Explorer Mobile, следует настроить устройство для использования WAP-шлюза.

Прежде чем приступить к данной процедуре, получите у поставщика услуг Интернета номер телефона для дозвона на сервер поставщика услуг Интернета, имя пользователя и пароль. Кроме того, запросите у поставщика услуг беспроводной связи имя и номер порта WAP-шлюза.

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.
2. Выберите Редактировать мои прокси-серверы. Если прокси-сервер еще не был настроен, нажмите пером Настроить мой прокси-сервер.
3. На вкладке Параметры прокси-сервера установите флажки Эта сеть подключена к Интернету и Эта сеть подключена к Интернету через прокси-сервер.
4. При необходимости в поле Прокси-сервер введите имя прокси-сервера.
5. Нажмите пером Дополнительно > WAP.
6. В поле Сервер введите имя WAP-шлюза. В поле Порт введите номер порта. Обычно для WAP используется порт 9201.
7. Введите сведения о подлинности, необходимые для подключения к WAP-шлюзу.

Некоторые устройства не поддерживают просмотр WAP-страниц.

Настройка подключения через модем

Настройка сетевого адаптера

# Настройка параметров прокси-сервера

Если синхронизация данных с ПК осуществляется через подключение к поставщику услуг Интернета или к частной сети, во время синхронизации устройство должно загрузить с ПК соответствующие настройки прокси-сервера. Если эти настройки не сохранены на ПК или должны быть изменены, то перед началом работы запросите у поставщика услуг Интернета или администратору сети такие параметры, как имя прокси-сервера, тип сервера, порт, тип используемого Socks-протокола, имя пользователя и пароль.

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.
2. Если прокси-сервер еще не был настроен, нажмите пером Настроить мой прокси-сервер. В противном случае выберите пункт Редактировать мой прокси-сервер.
3. Установите флажки Эта сеть подключена к Интернету и Эта сеть подключена к Интернету через прокси-сервер.
4. В поле Прокси-сервер введите имя прокси-сервера.
5. Чтобы изменить такие параметры, как номер порта или тип прокси-сервера, выберите Дополнительно, выберите нужные настройки и внесите требуемые изменения. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка дополнительных параметров прокси-сервера.

Советы

Для выполнения следующих действий нажмите пером > Настройка > вкладка Подключения > Подключения > Управление существующими подключениями.

Задача | Действие
--- | ---
Изменение существующих настроек | Выберите нужное подключение, а затем выберите Правка.
Подключение вручную | Выбрав и удерживая подключение, выберите Подключиться.
Удаление подключения | Выбрав и удерживая нужное подключение, выберите Удалить.

####

Подключение к работе

Подключение к Интернету

# Настройка подключения через сервер виртуальной частной сети VPN

Подключение к виртуальной частной сети (VPN) обеспечивает безопасное соединение с серверами, например, корпоративной сети, через Интернет. Приступая к работе, запросите у администратора сети имя пользователя, пароль, имя домена, настройки TCP/IP и имя или IP-адрес сервера VPN.

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.
2. Чтобы создать новое подключение к серверу VPN, нажмите пером Добавить новое подключение через VPN-сервер и следуйте указаниям мастера новых подключений.

Советы

Для выполнения следующих действий нажмите пером > Настройка > вкладка Подключения > Подключения > Управление существующими подключениями.

Задача | Действие
--- | ---
Изменение существующих настроек | Выберите нужное подключение, а затем выберите Правка.
Подключение вручную | Выбрав и удерживая подключение, выберите Подключиться.
Удаление подключения | Выбрав и удерживая нужное подключение, выберите Удалить.

Обычно изменять дополнительные настройки не требуется. Однако дополнительные настройки необходимо изменять в следующих случаях:

- на сервере, к которому необходимо подключиться, не используются динамически назначаемые адреса, и требуется ввести настройки TCP/IP;
- нужно изменить параметры DNS или WINS сервера.

####

Завершение подключения

Подключение к работе

Подключение к Интернету

# Инструкции

Настройка сетевого адаптера

# Инструкции

Настройка сетевого адаптера

# Инструкции

Настройка сетевого адаптера

# Инструкции

Подключение к Интернету

Подключение к работе

# Инструкции

Настройка подключения через сервер виртуальной частной сети VPN

Подключение к Интернету

Подключение к работе

# Инструкции

Настройка подключения через сервер виртуальной частной сети VPN

Подключение к Интернету

Подключение к работе

# Инструкции

Настройка подключения через сервер виртуальной частной сети VPN

Подключение к Интернету

Подключение к работе

# Инструкции

Подключение к работе

Настройка подключения через сервер виртуальной частной сети VPN

# Инструкции

Настройка дополнительных параметров прокси-сервера

Настройка параметров прокси-сервера

Настройка WAP-шлюза

# Инструкции

Настройка дополнительных параметров прокси-сервера

Настройка параметров прокси-сервера

Настройка WAP-шлюза

# Инструкции

Настройка параметров прокси-сервера

Настройка дополнительных параметров прокси-сервера

Настройка WAP-шлюза

# Инструкции

Настройка подключения через модем

# Инструкции

Изменение параметров сервера

Настройка подключения через модем

# Инструкции

Настройка подключения через модем

Общие сведения об удаленном рабочем столе

# Инструкции

Настройка подключения через модем

Изменение параметров сервера

# Инструкции

Настройка подключения через модем

# Инструкции

Настройка подключения через модем

# Инструкции

Настройка подключения через модем

# Инструкции

Настройка подключения через модем

# Инструкции

Настройка подключения через модем

Завершение подключения

Настройка автоматического выбора подключений

# Инструкции

Настройка подключения через модем

# Инструкции

Выбор сети

Подключение к работе

Подключение к Интернету

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Инструкции

Выбор сети

# Инструкции

Подключение к Интернету

Подключение к работе

Завершение подключения

Настройка WAP-шлюза

# Инструкции

Вход в систему для использования сетевых служб

Настройка дополнительных параметров прокси-сервера

# Инструкции

Вход в систему для использования сетевых служб

Настройка дополнительных параметров прокси-сервера

# Инструкции

Выбор сертификата

Настройка дополнительных параметров прокси-сервера

Настройка параметров безопасности сети

# Инструкции

Ввод новых настроек беспроводного подключения

Настройка беспроводной сети

Настройка параметров безопасности сети

# Инструкции

Изменение параметров сервера

Настройка параметров безопасности сети

Ввод новых настроек беспроводного подключения

# Инструкции

Настройка параметров проверки подлинности 802.1x

# Инструкции

Подключение к Интернету

Настройка подключения через модем

Завершение подключения

# Инструкции

Настройка беспроводной сети

Ввод новых настроек беспроводного подключения

Настройка параметров безопасности сети

# Настройка автоматического выбора подключений

Если создано несколько подключений, можно настроить устройство таким образом, чтобы оно автоматически выбирало оптимальное доступное подключение.

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения > Подключения.
2. В любой из групп выберите Управление существующими подключениями.
3. Щелкните Автовыбор.

####

Завершение подключения

Подключение к работе

Подключение к Интернету

Настройка беспроводной сети

Настройка подключения через модем

Настройка подключения через сервер виртуальной частной сети VPN

# Включение и выключение питания беспроводных подключений

Беспроводные соединения устройства можно отключать в одном месте. Это быстрый способ сокращения энергопотребления и подготовки устройства к авиаперелету.

1. Выберите > Настройка > вкладка Подключения.
2. Выберите Диспетчер беспроводных подключений.
3. Выполните одно из следующих действий:
   - Нажмите кнопку требуемого типа беспроводного подключения (например, Bluetooth или Телефон), чтобы отключить или включить его. Если телефон выключен, кнопка светится более ярким цветом и на ней отображается значок с буквой «X».
   - Выберите Все, чтобы включить или выключить все беспроводные подключения (пункт доступен только в том случае, если на устройстве имеется несколько типов беспроводных подключений).

Чтобы изменить параметры одного из отображаемых типов беспроводных подключений, выберите Меню, а затем тип параметров, которые требуется изменить.

####

Включение и выключение Bluetooth

Удаление настройки связи Bluetooth

Изменение параметров телефона

# Инструкции

Включение и выключение питания беспроводных подключений

Включение и выключение Bluetooth

Удаление настройки связи Bluetooth

Изменение параметров телефона

# Просмотр документа, ссылка на который содержится в сообщении эл. почты

Если полученное вами сообщение эл. почты содержит ссылку на документ, расположенный на сервере SharePoint или внутреннем файловом сервере, то вы можете просмотреть этот документ. Однако просмотр возможен только в том случае, если у вас имеется учетная запись Microsoft Outlook, синхронизированная с ОС Microsoft Exchange Server 2007 или более поздней версии. Также Exchange Server должен быть настроен для обеспечения доступа к библиотекам документов SharePoint или внутренним файловым серверам.

1. В окне "Сегодня" выберите Пуск > Сообщения.
2. Выберите учетную запись эл. почты, затем откройте сообщение, содержащее ссылку на документ SharePoint.
3. Выберите ссылку, чтобы открыть документ.

# Импорт сертификата безопасности

Для использования S/MIME-шифрования на вашем мобильном устройстве и на компьютере необходимо импортировать сертификат безопасности S/MIME на мобильное устройство.

1. На компьютере щелкните Пуск > Выполнить, затем введите mmc в окне Открыть.
2. Щелкните Файл > Добавить/удалить оснастку > Добавить.
3. В списке оснасток щелкните Сертификаты, а затем Добавить.
4. Щелкните Моя учетная запись пользователя > Готово > Закрыть.
5. В Корень консоли откройте папку Сертификаты – Текущий пользователь.
6. Откройте папку Личные, а затем щелкните папку Сертификаты.
7. В списке сертификатов щелкните правой кнопкой мыши сертификат безопасности, а затем щелкните Все задачи > Экспорт.
8. Выполните указания мастера экспорта сертификатов, создайте пароль для сертификата и сохраните файл сертификата (.pfx) на рабочем столе.
9. Скопируйте файл сертификата в папку Мои документы на мобильном устройстве с помощью функции ActiveSync.
10. На мобильном устройстве выберите Пуск > Программы > Проводник.
11. Выберите Меню > Мои документы.
12. Щелкните файл сертификата и введите пароль.

# Управление сертификатами на устройстве

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Сертификаты.
2. Выберите тип сертификата, который вы хотите просмотреть или изменить:

- Личные сертификаты идентифицируют пользователя устройства.
- Промежуточные сертификаты помогают установить подлинность сертификатов, полученных от других узлов.
- Корневые сертификаты устанавливают подлинность сертификатов, полученных от других узлов.

Можно просматривать данные всех типов сертификатов и удалять добавленные вами сертификаты (при этом нельзя удалить сертификаты, добавленные администратором устройства). Однако можно обновлять и продлевать срок действия только личных сертификатов.

#### См. также

Просмотр данных сертификата

Обновление личного сертификата

Удаление сертификата

Регистрация нового личного сертификата

Установка нового личного сертификата из файла

Добавление корневого или промежуточного сертификата

# Регистрация нового личного сертификата

Личный сертификат идентифицирует вас для других людей и для объектов, таких как сеть.

1. Подсоедините устройство к ПК.
2. На ПК откройте ActiveSync.
3. Щелкните Сервис > Дополнительный сервис > Получить сертификаты устройства.
4. В списке Вид щелкните тип сертификата.
5. Щелкните Заявка и выполняйте инструкции, которые будут отображаться в диалоговых окнах.

Новый сертификат копируется в раздел сертификатов Личные на устройстве.

#### См. также

Установка нового личного сертификата из файла

Просмотр данных сертификата

# Установка нового личного сертификата из файла

Вместо регистрации личного сертификата можно импортировать файл a .pfx или .p12. Личный сертификат идентифицирует вас для других людей и для объектов, таких как сеть.

1. Скопируйте файл .pfx или .p12 в папку на устройстве.
2. Откройте файл .pfx или .p12 в проводнике на устройстве.
3. Введите пароль для разблокирования файла и выберите Готово.

Новый сертификат копируется в раздел сертификатов Личные на устройстве.

#### См. также

Регистрация нового личного сертификата

Просмотр данных сертификата

# Добавление корневого или промежуточного сертификата

Корневые и промежуточные сертификаты помогают установить подлинность других сертификатов.

1. Копируйте DER-шифрованный файл .cer, base64-шифрованный файл .cer или файл .p7b в папку на устройстве.
2. На мобильном устройстве выберите Пуск > Программы > Проводник, перейдите к файлу .cer file или файлу .p7b и откройте его.

Новый сертификат копируется в раздел сертификатов Промежуточные или Корневые на устройстве.

#### См. также

Просмотр данных сертификата