!!! Перед началом форматирования необходимо настроить синхронизацию между коммуникатором и ПК через Центр устройств Windows Mobile (для Windows Vista или Windows Seven) или ActiveSync (для Windows XP).

Также на коммуникаторе должен быть установлен HSPL.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Порядок установки:

1. Подключаем коммуникатор и ПК (через синхронизацию).
2. Запускаем на ПК файл task29.exe из папки Task 29.
3. Соглашаемся со всем, стасим везде галочки - все, как при прошивке с ПК.
4. Когда процесс установки закончиться (зальются все 100% и экран погаснет), отключаем коммуникатор от ПК.
5. Коммуникатор включится, но загрузка остановиться на белом экране HTC (т.к. дальше грузиться нечему). Причем, на этом экране должна внизу отсутствовать информация об устройстве (красный текст - версии OS, радио и драйверов). Вытаскиваем из комуникатора аккумулятор (чтобы выключить). Вставляем аккумулятор обратно.
6. Теперь прошиваем коммуникатор через ПК. Вызываем на коммуникаторе режим Матраца (у выключенного КМК зажимаем и, не отпуская кнопку уменьшения громкости, кратковременно нажимаем кнопку включения КМК/окончания разговора. Подключаем коммуникатор через USB к ПК. На матраце должна появиться надпись "USB". Ну а дальше запускаем на ПК файл прошивальщика и далее все, как обычно.